Název akce: **„Nákup 2 ks přívěsných vozíků pro mulčovače pro OŘ PHA 2024“**

**Vozík pro přepravu mulčovače: 2 x**

* Délka ložné plochy min. 3600 mm
* Šířka ložné plochy min. 1600 mm
* Umístění kol vně ložné plochy
* Bočnice s výškou 450 mm - 600 mm
* Váha přívěsu max 550 kg
* Pohotovostní hmotnost 1300 kg
* Rychlost jízdy (homologovaná) min. 100 Km/hod
* Počet náprav 1
* Brzdový systém s nápravami a nájezdovou brzdou
* Zakládací klíny
* Opěrné nohy zadní
* Odnímatelné bočnice hliníkové nebo dřevěné
* Bočnice opatřeny kolíčky pro uchycení plachty (sítě)
* Kotvící třmeny v podlaze min 4
* zadní zesílené nájezdové čelo min. 500 mm
* Zátěžové pneumatiky
* Závěsný systém přívěsu, uzamykatelný
* Opěrné kolečko na oji
* Připojení elektro 12 V/13pin
* Rezervní kolo vč. držáku
* Hydraulické sklápění na ruční pohon
* Poziční LED osvětlení

Každý přívěsný vozík musí být nový, neregistrovaný.

Součástí dodání přívěsných vozíků bude předání dokladů splňujících veškeré podmínky pro přihlášení a provoz na pozemních komunikacích ČR - Prohlášení o shodě, tzv. COC listu odpovědnému zástupci OŘ Praha.

Místa dodání:

1 ks vozíku na adresu: TO Kralupy nad Vltavou (GPS: 50°14'13.494"N, 14°19'2.957"E)

1 ks vozíku na adresu: TO Český Brod (GPS: 50°4'36.753"N, 14°51'53.017"E)