Příloha č. 2 Kupní smlouvy

**Technická specifikace předmětu koupě**

**a)** **Výhybka J49 1:9-190-P-p-ČZ-d-KS-SK - 2 ks**

Parametry výhybky:

Druh konstrukce jednoduchá

Soustava železničního svršku 49E1 - 2. generace

Úhel odbočení 1:9

Poloměr odbočení 190 m

Ruční stavění ano

Typ závěrů čelisťové

Typ pražců dřevěné

Druh upevnění pružné

Druh jednoduchých srdcovek SK s kovaným klínem

Díly před výhybku ano

Díly za výhybku ano

Koncové vrtání na jeden otvor ne

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

**b) Výhybka J49 1:9-190-L-l-ČZ-d-KS-SK - 2 ks**

Parametry výhybky:

Druh konstrukce jednoduchá

Soustava železničního svršku 49E1 - 2. generace

Úhel odbočení 1:9

Poloměr odbočení 190 m

Ruční stavění ano

Typ závěrů čelisťové

Typ pražců dřevěné

Druh upevnění pružné

Druh jednoduchých srdcovek SK s kovaným klínem

Díly před výhybku ano

Díly za výhybku ano

Koncové vrtání na jeden otvor ne

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

**c) Výhybka J49 1:9-190-L-p-ČZ-d-KS-SK - 2 ks**

Parametry výhybky:

Druh konstrukce jednoduchá

Soustava železničního svršku 49E1 - 2. generace

Úhel odbočení 1:9

Poloměr odbočení 190 m

Ruční stavění ano

Typ závěrů čelisťové

Typ pražců dřevěné

Druh upevnění pružné

Druh jednoduchých srdcovek SK s kovaným klínem

Díly před výhybku ano

Díly za výhybku ano

Koncové vrtání na jeden otvor ne

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Doplňující informace k jednoduchým výhybkám:

Díly před výhybku – 8 ks upevňovací uzel (pro každou výhybku)

Díly za výhybku – sada dřev. pražců: 6x dl., 8 ks upevňovací uzel (pro každou výhybku)

**d) Výhybka C49 1:9-190-zl-A-ČZ-d-KS-SK - 1 ks**

Parametry výhybky:

Druh konstrukce celá křižovatková

Soustava železničního svršku 49E1 - 2. generace

Úhel odbočení 1:9

Poloměr odbočení 190 m

Ruční stavění ano

Typ závěrů čelisťové

Typ pražců dřevěné

Druh upevnění pružné

Druh jednoduchých srdcovek SK s kovaným klínem

Díly před výhybku ano

Díly za výhybku ano

Koncové vrtání na jeden otvor ne

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Doplňující informace:

Díly pro ruční stavění - 2 ks výměníku pro CS 1:9-190

4 ks stojan pro vedení tyčí

6 ks prodloužených dřevěných pražců

Díly před výhybku – sada dřev. pražců: 6x dl., 8 ks upevňovací uzel

Díly za výhybku – sada dřev. pražců: 6x dl., 8 ks upevňovací uzel

Doplňující informace:

Výhybky budou vloženy, jako náhrada za stávající výhybky č. 1,2,3,4,6,7 a 5ab v žst. Uhlířské Janovice.

Složení dodaného materiálu v místě plnění (žst. Uhlířské Janovice) zajišťuje objednatel.