**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY Rekonstrukce mostu v km 1,279 na trati Tábor – Bechyně** je volně ke stažení na profilu zadavatele na následujícím odkazu:

[**https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract\_display\_15705.html**](https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_15705.html) ve složce Zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. 300MB) pomocí programu zip. Komprimovaná projektová dokumentace stavby je rozdělena do souborů – 3 ks. Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:  
  
3. Projektová dokumentace stavby.zip.001  
3. Projektová dokumentace stavby.zip.002  
3. Projektová dokumentace stavby.zip.003  
  
Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.