**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **Nákup drobné mechanizace na údržbu vegetace pro OŘ PHA 2025**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Křovinořez  Vybavení k výrobku | * Výkon motoru min. 2,1 kW * Zdvihový objem min. 45 cm3 * Jednotková hmotnost bez paliva, krytu a řezného nástroje max. 8,7 kg * Průměr vyžínacího okruhu min. 520 mm * STOP tlačítko ANO * Universální popruh ANO |  |  |
| Motorová pila – typ 1 | * Výkon motoru min. 5 kW * Zdvihový objem min. 79 cm3 * Délka lišty 50 cm * Jednotková hmotnost   bez paliva, lišty a řetězu max. 6,5 kg |  |  |
| Motorová pila – typ 2 | * Výkon motoru: min. 4 kW * Zdvihový objem: min. 66 cm3 * Délka lišty: 40 cm * Jednotková hmotnost bez paliva, lišty a řetězu   max. 5,8 kg |  |  |
| Motorová pila – typ 3 | * Výkon motoru: min. 1,1 kW * Zdvihový objem: min. 23 cm3 * Délka lišty: 30 cm * Jednotková hmotnost bez paliva, lišty a řetězu   max. 2,7 kg |  |  |
| Motorová pila – typ 4 | * Výkon motoru: min. 3 kW * Zdvihový objem: min. 50 cm3 * Délka lišty: 37 cm * Jednotková hmotnost bez paliva, lišty a řetězu   max. 5 kg |  |  |
| Vyvětvovací pila | * Výkon motoru: min. 1,4 kW * Zdvihový objem: min. 36 cm3 * Délka lišty: 30 cm * Maximální délka min. 380 cm * Jednotková hmotnost bez paliva, lišty a řetězu   max. 8 kg |  |  |
| AKU vyvětvovací pila  Vybavení k výrobku | * Příkon min. 1 kW * Výkon min. 0,8 kW * Jmenovité napětí 36 V * Délka lišty: 30 cm * Maximální délka min. 380 cm * Hmotnost zařízení s vodící lištou a pilovým řetězem (bez baterie, kabelu a oleje na pilový řetěz) max. 4,7 kg * Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů ANO * 2 x nabíjecí akumulátor (kapacita min. 8,8 Ah) * Akumulátorová nabíječka |  |  |
| Motorový zádový foukač | * Zdvihový objem min. 64 cm3 * Foukací výkon s kulatou tryskou min. 34 N * Jednotková hmotnost bez paliva max. 11 kg * Maximální rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou min. 85 m/s |  |  |
| Motorový rosič | * Zdvihový objem: min. 63 cm3 * Jednotková hmotnost bez paliva: max. 13 kg * Objem nádržky na postřik min. 13 dm3 * Maximální horizontální dosah postřiku min. 14 m * Možnost přestavby na variantu práškování ANO |  |  |
| Vysokotlaký čistič | * Jmenovité napětí: 230 V * Příkon: min. 2,9 kW * Otáčky elektromotoru min. 2800 ot/min * Hmotnost zařízení bez kabelu max. 32 kg * Maximální průtok vody min. 630 l/h * Maximální teplota přívodní vody min. 55 °C |  |  |
| AKU zádový postřikovač  Vybavení k výrobku | * Jmenovité napětí 36 V * Hmotnost zařízení bez baterie a tekutiny postřiku max. 6,3 kg * Objem nádržky postřiku min. 16 dm3 * Maximální průtok vody min. 2,9 l/min * 1x nabíjecí akumulátor (kapacita min. 2,6 Ah) * Akumulátorová nabíječka |  |  |
| Lehký motorový foukač | * Zdvihový objem min. 27 cm3 * Foukací výkon s kulatou tryskou min 12 N * Jednotková hmotnost bez paliva max. 4,2 kg * Maximální rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou min. 70 m/s |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.