# **Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně)**

Projektová dokumentace byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. 285MB) pomocí programu 7zip.

Komprimovaná projektová dokumentace stavby je rozdělena do souborů – 5 ks.

Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:

|  |
| --- |
| Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně).zip.001 |
| Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně).zip.002 |
| Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně).zip.003 |
| Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně).zip.004 |
| Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně).zip.005 |
|  |

Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.