**Specifikace předmětu veřejné zakázky – minimální technické podmínky**

## 1. Požadavek – Montované plechové stání pro mechanizaci Bruntál

* **1 kus** plechová nezateplená konstrukce garáže pro dvě stání, o min. rozměrech garáže šíře=6,2m, délka=6,8m, s pultovou **zateplenou** střechou spádovanou do zadní části garáže vybavené plastovým okapovým systémem včetně svodu. Tloušťka pozinkované stěny plechového panelu min. 0,7 mm. Rám garáže z pozinkovaných profilů.
* Garáž musí být odvětrávaná dle platné legislativy.
* Součásti požadavku na garáž je vybavení 2 ks sekčními plechovými nezateplenými vraty bez el. pohonu s minimální šířkou 2,5m a minimální průjezdnou výškou 2,25m.
* Vrata budou osazena zámky s vložkou a min. 3 klíči.
* V bočních stěnách budou osazena sklopná plastová okna šíře=0,8m, výška=0,6m.
* Barevné provedení fasády je požadováno v pískové barvě
* Barevné provedení střešní krytiny je požadováno v zelené G6029,
* Barevné provedení atiky, okapového systému a vrat je požadováno v tmavě šedé barvě – antracit, vnitřní barevné provedení stěn v bílé barvě.
* Fasáda bude ošetřena strukturovanou pryskyřičnou omítkou. Vnitřní stěny budou ošetřeny hladkým akrylátovým nástřikem.
* Požadovaná minimální nosnost střechy = min. 140kg / m².
* Místo umístění garáže je Traťový okrsek Bruntál, ul. Vrchlického, Bruntál (49.9914128N, 17.4743183E)

## 2. Požadavek – Montované stání se sedlovou střechou pro silnoproudá zařízení Jeseník

* **1 kus** plechová nezateplená konstrukce garáže pro jedno stání, o min. rozměrech šíře=4,50m, délka=7,80m, se **zatepleným** stropem a **sedlovou střechou** spádovanou k delším stěnám garáže vybavené plastovým okapovým systémem včetně svodu. Tloušťka pozinkované stěny plechového panelu min. 0,7 mm. Rám garáže z pozinkovaných profilů.
* Garáž musí být odvětrávaná dle platné legislativy.
* Součásti požadavku na garáž je vybavení 1 ks dvoukřídlých plechových nezateplených vrat s minimální šířkou 3,0m a **minimální průjezdnou výškou 2,50m**.
* Vrata budou osazena zámky s klikou a vložkou s min. 3 klíči a vratovými zarážkami.
* V levé boční stěně bude osazeno 1ks sklopné plastové okno PVC – 2 sklo, šíře=0,8m, výška=0,6m, barva bílá RAL 9016.
* V levé boční stěně budou osazen 1ks ocelových nezateplených dveří včetně kliky a vložky, panty vlevo, šíře=1,0m, výška=2,0m, barva bílá RAL 9016.
* Barevné provedení fasády je požadováno ve žluté barvě.
* Barevné provedení střešní krytiny je požadováno v cihlové G8004,
* Barevné provedení atiky, okapového systému je požadováno v cihlové G8004, vnitřní barevné provedení stěn v bílé barvě.
* Fasáda bude ošetřena strukturovanou pryskyřičnou omítkou. Vnitřní stěny budou ošetřeny hladkým akrylátovým nástřikem.
* Požadovaná minimální nosnost střechy = min. 140kg / m².
* Místo umístění garáže je železniční stanice Jeseník, ul. Nádraží (50.2279300N, 17.1949047E).

## 3. Požadavek – Montované stání s pultovou střechou pro silnoproudá zařízení Hanušovice, Zábřeh na Moravě

* **2kusy** plechová nezateplená konstrukce garáže pro jedno stání, o min. rozměrech šíře=3,50m, délka=6,80m, s pultovou **zateplenou** střechou spádovanou do zadní části garáže vybavené plastovým okapovým systémem včetně svodu. Tloušťka pozinkované stěny plechového panelu min. 0,7 mm. Rám garáže z pozinkovaných profilů.
* Garáž musí být odvětrávaná dle platné legislativy.
* Součásti požadavku na garáž je vybavení 1 ks dvoukřídlých plechových nezateplených vrat s minimální šířkou 3,0m a **minimální průjezdnou výškou 2,50m**.
* Vrata budou osazena zámky s klikou a vložkou s min. 3 klíči a vratovými zarážkami.
* Barevné provedení fasády je požadováno ve světle šedé
* Barevné provedení střešní krytiny je požadováno v cihlové G8004,
* Barevné provedení atiky, okapového systému a vrat je požadováno v tmavě šedé barvě – antracit, vnitřní barevné provedení stěn v bílé barvě.
* Fasáda bude ošetřena strukturovanou pryskyřičnou omítkou. Vnitřní stěny budou ošetřeny hladkým akrylátovým nástřikem.
* Požadovaná minimální nosnost střechy = min. 140kg / m².
* Místo umístění garáže je Opravna trakčního vedení Hanušovice (50.0734103N, 16.9295000E) a Opravna trakčního vedení Zábřeh na Moravě (49.8747419N, 16.8837389E).

## 4. Požadované služby a dokumentace

* Montáž a zprovoznění v místech dodávky určené objednatelem
* Zaškolení minimálně jedné osoby v místech dodávky
* Dodací list + záruční list na kompletní garáž v délce 24 měsíců.
* Návod k údržbě

Montované plechové stání pro mechanizaci Bruntál

Obsah obrázku budova, nemovitost, střecha, dům

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Montované stání se sedlovou střechou pro silnoproudá zařízení Jeseník

Obsah obrázku budova, dům, nemovitost

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Montované stání s pultovou střechou pro silnoproudá zařízení Hanušovice a Zábřeh na Moravě

Obsah obrázku design

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.