**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup mobilní čerpací stanice na AdBlue pro OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Čerpací stanice na AdBlue | * Dvouplášťová nádrž * obsah 1500 l |  |  |
| Vybavení | * s plnícím potrubím G2' * se spojkou cisternového vozu automaticky zavírající * s výdejní hadicí délky min. 6 m a hadicovou objímkou G 1' a kulovým kloubem * s chladícím a vytápěným prostorem vnitřní nádrže * s automatickou čerpací pistolí na AdBlue * s alarmem při úniku z nádrže * s počitadlem průtoku * s indikátorem stavu naplnění * dveře uzamykatelné * napájení 230 V |  |  |
| Čerpadlo | * samonasávací, výtoku min. 35 (l/min) |  |  |
| Vytápění nádrže | * samoregulační topný kabel, příkon max 2 A |  |  |
| Vytápění prostoru čerpadla | * příkon max 3,5 A |  |  |
| Ovládání topení a větrání | * prostorovým termostatem |  |  |
| Rozměry | * 1700 až 1800 x 1200 až 1500 x max. 2500 mm – (DxŠxV mm) |  |  |
| Hmotnost | * Max 300 kg |  |  |

\*doplní dodavatel

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.