**Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky**

## Požadavek

* Základním požadavkem akce: **ČELNÍ MANIPULAČNÍ VOZÍK** je nákup výrobků/strojů/zařízení určených pro potřebu správy tratí a správy sdělovací a zabezpečovací techniky při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;
* Nabízené (dodávané) výrobky/stroje/zařízení požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého/použitých, případně „předváděcího/předváděcích“ stroje/strojů/zařízení/výrobků.

## Specifikace

* 2x čelní manipulační vysokozdvižný vozík pro středisko SMeS Ostrava – odloučené pracoviště Olomouc (Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc);
* 1x čelní manipulační vysokozdvižný vozík pro středisko SSZT Olomouc (Jeremenkova 267/11, 779 00 Olomouc).

## Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list výrobku/stroje/zařízení;
* Prohlášení o shodě dodaného výrobku/stroje/zařízení;
* Návod k použití, údržbě a obsluze k výrobku/stroje/zařízení a příslušenství;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku/stroje/zařízení u objednatele;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců / 2.000 MTH;
* Servisní středisko v dosahu max. 100 km od sídla provozního střediska SMeS Ostrava – odloučené pracoviště SMeS Olomouc (Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc);
* Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresu a kontaktní údaje servisního střediska;
* Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel.

## Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel **doplní v úvodu model (typ) výrobku/stroje/zařízení**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;
* V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku/stroje/zařízení (viz oddíl 2 Specifikace výrobku/stroje/zařízení) musí model (typ) výrobku/stroje/zařízení být totožný pro všechny požadované kusy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČELNÍ MANIPULAČNÍ VOZÍK** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (účastník vyplní požadované hodnoty)** |
| **NABÍZENÝ STROJ (TOVÁRNÍ OZNAČENÍ - model/typ):** | **--------** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Motor spalovací | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon jedno-produktový (LPG) | LPG | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon motoru (dle ISO 1585) | min. 40 kW - max. 50 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Emisní norma | Stage V | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Držák plynové láhve | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Převodovka | Hydrodynamická, nebo hydrostatická | TYP:"[UVEDE PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kapacita vysokozdvižného vozíku | min 3.500 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohotovostní hmotnost VZV | min. 4.750 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka vysokozdvižného vozíku | max. 1.275 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka vysokozdvižného vozíku k upínací desce | max. 2.800 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Světlá výška vysokozdvižného vozíku | min. 140 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Poloměr otáčení | max. 2.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pneumatiky – super elastické | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Provozní brzda v olejové lázni | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stoupavost vozíku s nákladem | min. 25 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stoupavost vozíku bez nákladu | min. 30 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Typ kabiny – OTEVŘENÁ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zastřešení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Čelní sklo včetně stěrače | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zadní sklo | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zpětné zrcátko | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stavitelný sloupek řízení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ovládání hydraulických funkcí u loketní opěrky sedačky obsluhy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Displej se zobrazením provozních, servisních údajů a zobrazením váhy nákladu i přetížení vysokozdvižného vozíku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výstražný zábleskový maják | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní led osvětlení přední | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní led osvětlení zadní | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Akustická signalizace zpětného chodu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Typ zdvihacího zařízení | Duplex s limitovaným volným zdvihem | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Světlá výška pod zdvihacím zařízením s nákladem | min. 100 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální zdvih | min. 3.350 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Volný zdvih včetně ochranného rámu | min. 150 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková výška VZV včetně sloupu | max. 2.425 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rychlost zdvihu s nákladem | min. 450 mm/s | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Naklonění stožáru vpřed | min. 5° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Naklonění stožáru vzad | min. 8° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Integrovaný boční posuv vidlic | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Integrovaný pozicionér vidlic | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka vidlic | min. 1.150 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko\* ve smyslu odst. 7.6 Kupní smlouvy v dosahu maximálně do 100 km včetně od Místa dodání, tj. OŘ Ostrava – odloučené pracoviště SMeS Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc \*  počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy | ANO *dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska* | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

*\*servisním střediskem se rozumí provozovna dodavatele či jeho smluvního partnera, která je určena k provádění servisu a oprav Předmětu koupě*