**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup nosiče kontejnerů 4x4 12 t pro OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Nákladní vozidlo |  |  |  |
| Pohonná jednotka | * Výkon motoru: min. 175 KW * Typ paliva: motorová nafta * Obsah motoru: min. 7 600 cm3 * Kroutící moment motoru min. 1 000 Nm * Palivová nádrž min. na 120 l uzamykatelná * Emisní norma min. EURO 6 * Nádrž na AdBlue, min. 25 l |  |  |
| Převodové ústrojí | * Pohon na všechna kola 4x4 připojovatelný * Automatická převodovka * Uzávěrka zadního a předního diferenciálu * Vozidlo musí být vybaveno servořízením * Volby jízdních režimů – min. OFF-ROAD |  |  |
| Podvozek | * Celková nosnost vozidla min. 12 000 kg * Přípustná hmotnost jízdní soupravy   min. 24 000 kg   * Pohotovostní zatížení včetně výbavy   min. 5 000 kg   * 1x Rezervní kolo - za kabinou, příp. na nástavbě * Vůz musí být vybaven funkcí ABS s vypínáním * Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V * Akustická výstraha při couvání * Výbavy i pro brždění přívěsu * Závěsné zařízení pro tažení přívěsu s průměrem oka 50 mm * Rám s antikorozní ochranou |  |  |
| Kabina | * Kabina – 2 osoby * Sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané * Loketní opěrky oboustranně na sedadle řidiče * Sluneční roleta, boční, strana řidiče * Klimatizace * Nezávislé topení teplovzdušné min. 2 000 W * Filtr ventilace s aktivním uhlím * Sedadlo spolujezdce samostatné * Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů * Okna elektricky ovládaná na obou stranách * Odkládací prostor nad čelním sklem * Zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná * Min. 2 klíče s dálkovým ovladačem * Centrální zamykání * Kondenzační senzor pro stlačený vzduch * Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu * Zábrana proti podjetí, boční mezi nápravami * Světelný senzor * Dešťový senzor * Digitální tachometr * Tachograf VDO * Reproduktory min. 2x * Rádio s USB portem a Bluetooth * Zpětná kamera * Asistent jízdy v pruzích * Asistent sledování bdělosti * Asistent dopravního značení * Kontrola tlaku v pneumatikách * Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo (majáky) * Potahy sedadel |  |  |
| Světla vozu | * Zadní světla, provedení LED * LED světlomety pro denní svícení * Světlomety mlhové vpředu * Obrysové světlo LED * Automatické potkávací/dálkové světlomety * Pracovní světlo LED, vzadu na kabině, nahoře min. 1x * Ochranná kovová mřížka hlavních předních světlometů |  |  |
| Přídavná výbava vozu | * Chladící box v kabině vozu * Zvedák na podvozku * Klín podkládací, 2 ks * Náhradní žárovky v krabičce * Hadice pro huštění pneumatik, min. 25 m * Koberečky gumové |  |  |
| Kontejnerová nástavba | * Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů min. **8 t** pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky min. **3 200 mm** * Vnější rozteč podélníků min. 1 060 mm. * Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb * Posuv sloupu háku – posuvem 900 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bezúdržbové) * Úhel sklápění min. 53 stupňů * Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny, vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru, vnější nouzové na rozvaděči * Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní/vnější přestavitelné (combi-lock) s ovladačem a signalizací v kabině * Rameno poháněné hydraulickým čerpadlem * Podvozek musí být vybaven pomocným pohonem hydr. čerpadlem se zapínáním v kabině |  |  |
| Doplňky a výbava podvozku | * Osvětlení dle vyhl. 341/2014 Sb * Reflexní výstražné tabule zadní |  |  |
| Doplňky a výbava vozu | * Světlomet zadní pracovní 1 ks na zadním panelu kabiny, spínač v kabině a připojovací svorkovnice musí být výbavou podvozku * Schránka na nářadí plastová, umístění dle možností podvozku, rozměry:   min. 500 x 370 x 400   * Ochranná mřížka a kryt zadních světel |  |  |

\*doplní dodavatel

Vozidlo bude nové schválený pro provoz na pozemních komunikacích, vč. povinné výbavy dle aktuální vyhlášky MD ČR.

Přídavné zařízení - hydraulická kontejnerová nástavba bude zapsaná v technickém průkazu.

Součástí bude zaškolení na ovládání, provoz a údržbu pro min. 2 zaměstnance zadavatele.

Dostupnost autorizovaného servisního střediska pro záruční servis i pozáruční servis a opravy vyžadující přistavení stoje do servisního střediska - max. 70 km od místa dodání předmětného vozidla na adrese Beroun, K nádraží 129. Vzdálenost bude kontrolována dle https://mapy.cz při výběru nejkratší trasy a při vyloučení použití dálnic a silnic pro motorová vozidla.