**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   17. 08. 2022    06:52:56    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **996** | km: **136,650**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447189,802 |
| *X =* | 1115197,404 |
| *Nadm. výška* | 279,842 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **997** | km: **136,824**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447168,719 |
| *X =* | 1115024,131 |
| *Nadm. výška* | 278,239 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrchu silnice mezi kolejemi, přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   17. 08. 2022    06:52:56    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **610** | km: **137,042**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447127,359 |
| *X =* | 1114810,203 |
| *Nadm. výška* | 276,578 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.32A | | |
| *Vyhotovil:* | GEOMETRA Kyjov | | |
| *Platnost (od – do):* | 12. 10. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM137-138\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **611** | km: **137,245**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447095,428 |
| *X =* | 1114612,776 |
| *Nadm. výška* | 275,094 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.37A | | |
| *Vyhotovil:* | GEOMETRA Kyjov | | |
| *Platnost (od – do):* | 12. 10. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM137-138\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   17. 08. 2022    06:52:56    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **J1** | žst. Český Těšín - kol. 100 - 102, 0 - 2 | |
| *Číslo bodu:* | **695** | km: **317,928**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447293,404 |
| *X =* | 1115103,125 |
| *Nadm. výška* | 278,504 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.17 | | |
| *Vyhotovil:* | GEOMETRA Kyjov | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 4. 2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM317-321\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **J1** | žst. Český Těšín - kol. 100 - 102, 0 - 2 | |
| *Číslo bodu:* | **954** | km: **318,135**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447243,134 |
| *X =* | 1114901,753 |
| *Nadm. výška* | 276,722 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu 2.45m vpravo kol. č.4 | | |
| *Vyhotovil:* | GEOMETRA Kyjov | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 4. 2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM317-321\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   17. 08. 2022    06:52:56    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **J1** | žst. Český Těšín - kol. 100 - 102, 0 - 2 | |
| *Číslo bodu:* | **696** | km: **318,273**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447253,293 |
| *X =* | 1114760,064 |
| *Nadm. výška* | 276,375 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.31 | | |
| *Vyhotovil:* | GEOMETRA Kyjov | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 4. 2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM317-321\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2501** | Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **J1** | žst. Český Těšín - kol. 100 - 102, 0 - 2 | |
| *Číslo bodu:* | **697** | km: **318,458**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447179,199 |
| *X =* | 1114585,119 |
| *Nadm. výška* | 275,525 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu podpěry TV č.28 | | |
| *Vyhotovil:* | GEOMETRA Kyjov | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 4. 2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2501KM317-321\_EX | | |