Projektová dokumentace stavby **„Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“** byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. **290 MB**) pomocí programu 7zip.

Komprimovaná projektová dokumentace stavby je rozdělena do souborů – 3 ks.

Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:

PD.zip.001

PD.zip.002

PD.zip.003

Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.