# Bližší specifikace předmětu plnění

**Motorová podbíjecí kladiva – celkem 42 kusů**

• určeno pro podbíjení pražců na železnici,

• pohon dvoutaktním spalovacím motorem,

• úderová energie min. 35 J,

• max. hmotnost 25 kg,

• musí splňovat požadavky normy EN 13977 „Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu“,

• dodání 1 ks podbíjecího nástroje šířky 100 mm a délky 400 mm ke každému kladivu,

• kladivo z výroby osazené kovovou vložkou nástroje