**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Dodávka akumulátorů a baterií pro OŘ PHA 2025 – 2026“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Akumulátorová baterie 12 V, 24 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 24 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  -startovací proud min. 220 A  -polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  -typ svorky M03, Ø 7,2mm, výška svorky 15mm, šířka základny 8mm  -typ uchycení B00  -rozměry: délka do 184mm, šířka do 124mm, výška do 175mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 45 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 45 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  -startovací proud min. 330 A  -polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  -pól 3 (plus Ø 14,7mm, mínus Ø 13,1mm)  -typ uchycení B00  -rozměry: délka do 237mm, šířka do 127mm, výška do 227mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 50 Ah AGM | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 50 Ah, AGM**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  -startovací proud min 450 A  -polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  -pól 1 (plus Ø 19,5mm, mínus Ø 17,9mm)  -typ uchycení B13  -rozměry: délka do 210mm, šířka do 175mm, výška do 190mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 60 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 60 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  -startovací proud min. 480 A  -polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  -pól 1 (plus Ø 19,5mm, mínus Ø 17,9mm)  -typ uchycení B13  -rozměry: délka do 241mm, šířka do 175mm, výška do 190mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 74 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 74 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  - startovací proud min. 680 A  - polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  - pól 1, (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)  - typ uchycení B13  - rozměry: délka do 278 mm, šířka do 175 mm, výška do 190 mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 95 Ah AGM | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 95 Ah, AGM**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  - startovací proud min. 800 A  - polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  - pól 1, (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)  - typ uchycení B13  - rozměry: délka do 353 mm, šířka do 175 mm, výška do 190 mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 145 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 145 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  -startovací proud min. 800 A  -polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  -pól 3 (plus Ø19,5 mm, mínus Ø17,9 mm)  -typ uchycení  -rozměry: délka do 514mm, šířka do 189mm, výška do 220mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 180 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 180 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  - startovací proud min. 1000 A  - polarita 3, oba póly vlevo  - pól 1, (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)  - typ uchycení B00  - rozměry: délka do 515 mm, šířka do 225 mm, výška do 225 mm |  |  |
| Akumulátorová baterie 12 V, 185 Ah | **Provedení akumulátorové baterie 12 V, 185 Ah**  bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování  -startovací proud min. 1150 A  -polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo  -pól 3 (plus Ø19,5 mm, mínus Ø17,9 mm)  -typ uchycení B0  -rozměry: délka do 513mm, šířka do 223mm, výška do 223mm |  |  |
| Nabíjecí baterie AA 1,2 V, 2,5 Ah |  |  |  |
| Nabíjecí baterie AAA 1,2 V, 1 Ah |  |  |  |
| Akumulátorová baterie typu 592, 7,2 V, 2 Ah, do ovladače hydraulické ruky |  |  |  |
| Lithiová baterie CR2025 |  |  |  |
| Lithiová baterie CR2032 |  |  |  |

\*doplní dodavatel

**Baterie budou dodány plně nabité.**