**Specifikace požadavku – Nákup záchytných van na oleje a chemikálie pro OŘ Praha**

**1.) Ocelová univerzální vana pro malé nádoby**

Pro přečerpávání a stáčení, jako vana pro pracovní stůl atd., provedení ocelové, lakovaná RAL dle dispozic dodavatele nebo zinkované, vana bez roštu, záchytný objem min. 40 l, rozměry 1100-1300 mm x 600-800 mm x 60-80 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------

**2.)** **Ocelová univerzální vana pro malé nádoby**

Pro přečerpávání a stáčení, jako vana pro pracovní stůl atd., provedení ocelové, lakovaná RAL dle dispozic dodavatele nebo zinkované, vana bez roštu, záchytný min. objem 20-40 l, rozměr 900-1000 mm x 400-700 mm x 60-80 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------

**3.)** **Plastová záchytná vana na oleje a louhy**

Odolná vůči louhům a kyselinám, Rozměry: 800-900 mm x 500-900 mm x 100-130 mm, vana bez roštu, záchytný objem min. 50-60 l

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**4.)** **Ocelová záchytná vana na olej (na 2 sudy cca 200 l)**

Svařovaná konstrukce z oceli, zinkována, pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd, s konstrukcí nožiček pro vnitropodnikový transport.

Vyjímatelný mřížový zinkovaný rošt.

Záchytný objem min. 205 l.

Skladovací kapacita 2 sudy cca 200 litrů,

délka max. 1236 mm, šířka max. 815 mm, výška max. 355 mm,

nosnost min. 800 kg, hmotnost max. 75 kg

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**5.)** **Ocelová záchytná vana na olej (na 3 sudy cca 200 l)**

Svařovaná konstrukce z oceli, zinkována, na nožičkách pro vnitropodnikový transport, s vyjímatelným mřížovým žárově zinkovaným roštem.

Schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek.

Záchytný objem min. 335 l.

Skladovací kapacita 3 sudy cca 200 litrů,

délka max. 2010 mm, šířka max. 815 mm, výška max. 355 mm,

nosnost min. 1200 kg, hmotnost max. 100 kg

--------------------------------------------------------------------------------------------

**6.)** **Plastová záchytná vana**

Pro skladování látek v malých nádobách a stojanech, regálech.

Vana s certifikací DIBt, odolná vůči kyselinám.

Vyjímatelný mřížový zinkovaný rošt.

Vhodné pro kanystry 20 - 40 litry, nosnost min. 100 kg, záchytný objem min. 40 l,

délka 800 mm - 1300 mm x šířka 600 mm - 620 mm x výška 100 mm - 170 mm

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**7.)** **Plastová záchytná vana plochá z PE (na 2 sudy cca 200 l)**

Rošt HDPE, protiskluzový povrch, odolné vůči chemikáliím, s UV stabilizací,

*rozměry:1300-1350 mm x 650-950 mm x 150-450 mm,*

záchytný objem vany min. 80 litrů, nosnost min. 500 kg

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**8.) Plastová záchytná vana plochá z PE (na 2 sudy cca 200 l)**

Záchytná vana z PE, odolná vůči olejům, kyselinám, louhům, s mřížkovým odnímatelným roštem z PE, záchytný objem min. 120 l, rozměry: 1200-1300 mm x 800-900 mm x 300-600 mm, nosnost min. 300 kg

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**9.) Plastová záchytná vana (na 1 sud cca 200 l)**

Záchytná plastová paleta pod jeden sud, materiál PE.

Paleta může být vybavena otvory pro ližiny vysokozdvižného vozíku.

Záchytná paleta chemicky odolná, vhodná pro skladování kyselin, olejů, rozpouštědel, barev a dalších chemikálií,

*rozměry: 900-950 mm x 700-800 mm x 250-550 mm*,

záchytný objem min. 200 l, nosnost min. 300 kg

**---------------------------------------------------------------------------------------**

**10.) Plastová záchytná vana pod IBC kontejner**

Záchytná vana pod jeden IBC kontejner, s podstavcem a odkládací plochou, stáčecí nástavec, Objem záchytné vany min. 1000 l, materiál PE nebo kov, nosnost min. 2000 kg, délka 1350 mm - 1450 mm x šířka max. 1800 mm x výška max 770 mm, hmotnost max. 105 kg.

--------------------------------------------------------------------------------------------

**11.)** **Plastová záchytná vana (na 4 sudy cca 200 l)**

Záchytná vana pod čtyři cca 200 l sudy, záchytný objem min. 250 litrů.

Vana z odolného PE s vyjímatelným roštem, chemickou odolností, **statická nosnost min.** **2000 kg**

**---------------------------------------------------------------------------------------**