**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup stojanové vrtačky pro OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Sloupová vrtačka s příslušenstvím (2ks) | Technická specifikace  Vrtací výkon trvalý - ocel min. 32 mm  Vrtací výkon ocel min. 40 mm  Vrtací hloubka min. 160 mm  Vyložení min. 285 mm  Rozměry pracovního stolu min. 420 × 400 mm  T-drážky velikost drážky 14 mm  Kužel vřetene MK4 Otáčky min. 150 – 2000 ot/min  Plynulá změna otáček  Vzdálenost vřetene a stolu min. 790 mm  Vzdálenost vřetene a základny min. 1025 mm  Úhel otáčení vrtacího stolu 360 °  Rozměry základny min. 390 × 420 mm  Příkon min. 1500 W  Elektrické připojení 400 V  Rozměry (š × v × h) 975 × 2120 × 600 mm  Hmotnost min. 250 kg - max. 300 kg  Digitální ukazatel otáček vřetene  Ocelová páka pinoly  Pravý / levý chod  Osvětlení pracovního prostoru  Ochranný kryt klínového řemene s mikrospínačem  Bezpečnostní vypínač, podpěťová/přepěťová ochrana  Nouzový vypínač  Vestavěný vyrážeč  Digitální ukazatel hloubky vrtání  Redukční převodovka pro vyšší kroutící moment  Vybavení ke každé vrtačce:  ***Svěrák 125***  Šířka čelistí 125 mm  Výška čelistí min. 33 mm  Upínací délka min. 108 mm  Celková délka min. 369 mm  Celková výška min. 128 mm  Hmotnost min. 25 kg  Materiál: litina  Výměnné upínací čelisti kalené a broušené  Chráněný šroub |  |  |

\*doplní dodavatel

**Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.**