**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup silničního podvalu pro OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Točnicový přívěs určený pro přepravu strojů | Technická specifikace + vybavení  Délka ložné plochy - min. 9 000 mm  Max povolená hmotnost - min. 32 000 kg  Max technická hmotnost - min. 40 000 kg  Šířka - od 2500 mm do 2600 mm  **Ložná výška:**  Nad předními nápravami - od 1050 mm až 1100 mm  Nad zadními nápravami - od 850 mm do 900 mm  **Specifikace:**  Lomení rámu - dolů za druhou nápravou  Příčníky - pro uložení fošen  Podpěry (počet) - 2  Podpěry (provedení) - pevné vzadu, krok po 30 mm  Spojovací zařízení - zesílené tažné oko pr. 50mm  Aretace výšky tažného oka - pomocí přizvedávání  Nápravy (počet) - 4x (nosnost 4xmin.10t)  Brzdy - bubnové  Brzdové páky - samostavitelné  Pérování - vzduchové  STOP ventil - ano, 2x pro zvedání/spouštění podlahy  Pneumatiky (počet) - 16  Pneumatiky (rozměr) - 235/75 R17,5  Elektroinstalace - 24 V  Zadní panel - integrovaný, osazený držákem RZ s osvětlením  Nástavba - podlaha, dřevěné fošny  Propojení s vozidlem - hydraulické hadice s rychlospojkami  Kotvení - min. 5 párů kotvících bodů (oka) v ložné ploše  Nosnost kotvícího bodu - min. 15t  Třmeny - min. 5 párů v bočních lemech  **Nájezdy:**  Počet - 2ks  Délka - 2800 - 2900 + 900 mm - 1000  Šířka - 750 mm – 800 mm  Rám - ocelový z U profilů  Zajištění v přepr. poloze - kotevní řetězy  Ovládání - hydraulické, 2 okruhy  **Osvětlení –** splňující podmínky dle zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s vyhláškou č. 153/2023 Sb., technická způsobilost vozidel a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.  Poziční obrysové světla - 2 ks  „tykadla“  Maják - 1 ks, zábleskový LED – barva oranžová  Pracovní světlo - 2 ks LED - bílá  **Výbava:**  Rezervní kolo - 1 ks  Plastová schránka - ano, šířka od 800 mm do 900 mm  Zakládací klín - 2 ks  Monitorování tlaku v pneu - 17 ks (16 ks kol + 1 rezerva)  Cedule reflexní „nadrozměr“ - 2 ks min. 300mm x 400mm  Sada náhradních žárovek - 1 ks  Klíč na kola - 1 ks  Zvedák na výměnu pneu - 1 ks  Záruční doba - 24 měsíců od data předání  Podval musí splňovat, kromě minimálních technických parametrů a požadavků na výbavu i způsobilost k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 153/ 2023 Sb. „Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích" (dále jen „vyhláška č. 153/ 2023 Sb.). Podval musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/ 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho § 10 odst. 2.  Barevné provedení podvalu v barvě RAL 5003.  Podval musí být nový.  Podval nesmí být polepen či potištěn či jinak dodatečně označen identifikátory dodavatele či importéra.  Podval musí být vybaven plastovými podložkami pod RZ, a to bez jakéhokoliv reklamního popisu či potisku, tzn. zcela černými.  Zadavatel požaduje dodání veškeré dostupné dokumentace pro potřeby přihlášení vozidel do registru silničních vozidel (např. COC list (Certificate of Conformity). Vozidlo bude přihlášeno Zadavatelem. |  |  |

\*doplní dodavatel

**Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.**