|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **počet** | **cena v Kč s DPH** | **DPH (21%)** | **cena v Kč bez DPH** |
| 1. Multifunkční silniční vozidlo včetně příslušenství | 1 ks | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] | [VLOŽÍ ÚČASTNÍK] |
| **Bližší specifikace předmětu koupě – Technické parametry: Multifunkční nosič nářadí kategorie SS s celkovou hmotností do 3500 kg pro ŘP sk. B nebo T**  **Motor**  -        vznětový motor splňující limit min. EURO 6e s bezúdržbovým filtrem pevných částic  -        výkon motoru minimálně 110 kW  -     kroutící moment min. 350 Nm  -        palivová nádrž s minimálním objemem 70 l a uzamykatelná  -        nádrž na AdBlue s objemem min. 25 l  **Kabina**  -        bezpečná kabina s integrovaným ROPS ocelovým rámem zpevněná ocelovými plochami a výplněmi mimo okna  -     vnitřní šířka včetně čalounění min. 1570 mm ve výšce ramen i hlav posádky  -     vnitřní výška od podlahy po strop kabiny min. 1400 mm  -     velký nástupní prostor, šířka nástupního místa min. 1100 mm  -       přístrojový panel, ovládací prvky a interiér kabiny v odolném provedení  -       výhled z kabiny strmě před sebe na čelní nářadí, prosklené dveře včetně spodní části s výhledem k obrubníkům  -       multifunkční řadící páka – ergonomické ovládání připojeného nářadí a řazení urychlující pracovní operace  -       horní pracovní LED osvětlení na kabině, nezvyšující výšku vozidla  -     výstražný maják oranžové barvy  -       hydraulicky sklopná kabina  -       teplovodní vytápění  -       automatické denní svícení  -     rádio s BT handsfree  -     odpružené sedadlo řidiče  -     barva komunální oranžová RAL2011  **Podvozek a pohon**  -       torzně tuhá konstrukce umožňující dlouhodobé zatížení s technickou nosností na rám min. 2000 kg  -     největší povolené maximální zatížení náprav přední/zadní minimálně 2500/2500 Kg  -        robustní uzavřený rám z bezešvé oceli pro bezproblémový provoz vozidla při vysokém zatížení i po nezpevněných površích  -        brzdy – kotoučové na všech kolech se systémem ABS  -        mechanické převodovka, minimálně 10 + 2 rychlostí  -        maximální rychlost vozidla minimálně 90 Km/hod  -        plazivé rychlosti – nejnižší rychlost maximálně 0,6 km/hod  -        tuhá přední a zadní náprava pro náročný provoz a minimální opotřebení    **Hydraulika**  -        min. 1 hydraulické pracovní čerpadlo pro pohon nářadí  -     hydraulický výkon čerpadla min. 55 l/min  -        čelní upínací deska s hydraulickým zvedáním a plovoucí polohou, ovládaná z řadící páky  -        hydraulické bezokapové rychlospojky pro pohyb nářadím min. 4 ks  -        ovládání z řadící páky  -        výkon chladiče oleje min. 25 kW  **Rozměry**  -        rozvor kol od 2350 mm do 2450 mm  - maximální průjezdná šířka vozu se sklopenými zpětnými zrcátky max. 1800 mm  - celková výška maximálně 2240 mm  **Nástavby:**  **Třístranný sklápěč**   * korba rozměrů min 1950 x 1700 x 400 mm   **Příslušenství - Sněhový pluh k Multifunkčnímu silničnímu vozidlu**   * zavěšení na čelní upínací desku * systém příčného kopírování vozovky v rozsahu +-4° * protinárazové pružiny chránící pluh před deformací   (plynulé nastavení pružin na určitou sílu) * hydraulické přetáčení pluhu vlevo a vpravo úhel +-30° * barva RAL 2011 * pryžový břit * prohlášení CE * technické osvědčení pluhu - schválení pro provoz na pozemních komunikacích * šířka pluhu při natočení 30° * délka břitu min. 2200 mm, výška pluhu min.670 mm * pracovní šířka v natočení 30° min. 1900 mm * hmotnost minimální- 180 kg |  |  |  |  |