# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **Skladový kontejner včetně elektroinstalace** je nákup kontejnerů určených pro potřebu správy tratí při údržbě železničního svršku, spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.
* Nabízené (dodávané) výrobky požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitých, případně „předváděcích“ výrobků“.

## 2. Specifikace

* 4x Skladový kontejner s pevnou ocelovou podlahou 20"/32 m3 včetně elektroinstalace

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list výrobků
* Návod k použití, údržbě a obsluze zařízení v českém jazyce
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

## 4. Technická specifikace

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) výrobku.**
* Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** uchazeč uvede **ANO/NE**, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.
* Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.
* V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skladový kontejner včetně elektroinstalace | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (účastník vyplní požadované hodnoty) |
| NABÍZENÝ VÝROBEK: | **-** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| VNITŘNÍ ROZMĚR min. 5895 x 2340 x 2375 mm | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| VNĚJŠÍ ROZMĚR min. 6055 x 2430 x 2590 mm | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| RÁMOVÁ KONSTRUKCE – OHÝBANÝ PROFIL | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| BARVA RAL5010 MODRÁ | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 1 ZÁKLAD a 2 VNĚJŠÍ | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| PODLAHA – RÝHOVANÝ PLECH O SÍLE min. | **4 mm** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| STĚNA – PROFILOVANÝ PLECH min. | **1,4 mm** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| STŘECHA – PROFILOVANÝ PLECH min. | **1,4 mm** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| DVOUKŘÍDLÁ PLECHOVÁ VRATA S TĚSNĚNÍM | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ÚHEL OTEVÍRÁNÍ VRAT min. | **260°** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| UZAVÍRÁNÍ NA POZINKOVANÉ TYČE | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ELEKTROINSTALACE – rozvaděč, min. 2 x světlo vnitřní, vypínač, zásuvka 240 V | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |