**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup akumulátorového, elektrického a ostatního nářadí pro OŘ PHA“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| 1. Aku dvourychlostní pravoúhlá vrtačka | * Celokovová převodová skříň * Sklíčidlo 13 mm * Mechanická spojka * LED osvětlení * Napájení 18 V * Váha s baterií max. 5,5 kg * 2 ks Li-ion baterie - min. 5 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití * Kroutící moment min. 30 Nm * Otáčky bez zátěže min. 0 - 1500 ot/min * Hadovitý vrták do dřeva ø 16 mm x pracovní délka max. 460 mm s dorazem pro nastavení hloubky vrtání |  |  |
| 1. Aku rázový utahovák 1" | * Maticový točivý moment min. 2400 Nm * Cloudová platforma pro sledování * Možnost zákaznického nastavení * Bezuhlíkový motor chráněný proti přetížení * LED osvětlení * Napájení 18 V * Váha s baterií max. 6 kg * 1 ks Li-ion baterie - min. 8 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití |  |  |
| 1. Aku stojanová svítilna | * Výkon min. 6000 lm * Napájení 18 V * 1 ks Li-ion baterie - min. 8 Ah * Svítivost nejméně 10 hodin * Nastavitelné otočné čočky, odolné proti nárazu * Výstup USB s výkonem nejméně 2 A na stojanu * Třída ochrany svítilny minimálně IP34 * Akumulátor s ukazatelem nabití |  |  |
| 1. Aku rázový utahovák dvouruční | * Dvouruční utahovák * Maximální točivý moment rázu matic 2000 Nm * Rozpětí otáček bez zatížení v rozmezí 1000 až 1700 ot/min. * Napájení 18 V * 2 ks Li-ion baterie - min. 12 Ah * Nabíječka * Váha s baterií max. 8 kg * LED osvětlení * Akumulátor s ukazatelem nabití * Dodávka utahováku s úložným kufrem |  |  |
| 1. Přenosná elektrocentrála | * Objem nádrže min. 3,5 l * Chlazení vzduchem * Ruční startování * Výkon min. 2000 VA, * AC-napětí 230, min. 7,5 A * DC-napětí 12 V min. 8 A * Spotřeba max. 0,75 l/h * Hlučnost do 90 dBA, * Tepelná pojistka provozu * S pojistkou DC * Čidlo hladiny oleje se zastavením při poklesu * Hmotnost max. 22 kg |  |  |
| 1. Hadovitý vrták do dřeva | * ø 16 mm s šestihrannou stopkou do sklíčidla ø 13  mm * Provedení v nástrojové frézované oceli s kulatou spirálovou drážkou * S vyšší odolností proti zlomení a jemným povrchovým obrusem |  |  |
| 1. Diamantový kotouč na řezání kolejnic | * ø 350 mm * Pro rozbrušovací pilu s kolébkou * Průměr hřídele 25,4 mm * Šířka drážky min. 2,8 mm * Výška segmentu min. 4 mm |  |  |
| 1. Aku jednotka zádového postřikovače s popruhy | * (k vyměnitelné nádrži na chemikálie objem min. 15 l) * Hmotnost max. 5,5 kg * Napájení 18 V * 1 ks Li-ion baterie - min. 4 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití * Délka nepřetržitého provozu nejméně 2 hodiny s akumulátorem 4 Ah |  |  |
| 1. Sada kovaných nástrčných klíčů | * 1" velikosti * Rozměry 24,27,30,32,33,34,36,38,41,46 mm * Délka hlavic 92 mm * Snadná montáž se zapuštěnými rohy s vylepšeným otočným momentem * Konstrukce stěny pro přístup do stísněných prostor * Provedení otěruvzdorné |  |  |
| 1. Kovaný nástrčný klíč | * 1" – velikost * Se zvýšenou pevností * S vnitřním šestihranným profilem 38 mm a připojovacím 1" čtyřhranem * Speciální úprava AS DRIVE * Délka 60 – 70 mm |  |  |
| 1. Aku postřikovač velký | * Objem min. 15 l * Vyměnitelná nádrž na chemikálie s čerpadlem a hadicí * Tlak čerpadla min. 8 Bar s nastavitelnou regulací tlaku * Délka hadice min. 3,5 m |  |  |
| 1. Kovaný nástrčný klíč vrtulový | * 1" – vrtulový * Rozměr 24 x 20 mm * Se zvýšenou pevností využitím pro rázové mechanismy |  |  |
| 1. Aku úhlová bruska 125 mm | * S posuvným spínačem * Průměr kotouče 125 mm * Závit M14 * Hloubka řezu min. 33 mm * Otáčky min. 8.500 ot/min * Napájení 18 V * 2 ks Li-ion baterie - min. 5 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití * Rychlonabíječka * Přepravní box * Hmotnost max. 3 kg s akumulátorem * Bezuhlíkový motor * Výměna kotoučů bez nástroje |  |  |
| 1. Magnetická vrtačka | * Napětí 230 V * S elektromagnetem (bez adaptéru na kolejnici) * Motor min. 1200 W * Dvourychlostní vrtání (fréza, vrták) min. 475/730 ot./min. * Přítlačná síla magnetu nejméně 9500 N * Vrtaný ø nejméně 40 mm s korunkovým vrtákem * Beznástrojový držák 19 mm Weldon * Pracovní zdvih max. 150 mm * LED osvětlení * Demontovatelná rukojeť bez nářadí |  |  |
| 1. Aku magnetická vrtačka kolejnic | * S permanentním magnetem s přídržnou silou min. 8500 – 9000 N * Kolejový adaptér a příslušenstvím * Napájení 18 V * Bezuhlíkový motor * Detektor otáček AUTOSTOP * 2rychlostní převodovka * Vrtací otačky min. 400 a min. 690 ot/min * Vrtaný průměr min. 38 mm * Hloubka vrtání s korunkou min. 45 – max. 55 mm * Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon * Hmotnost bez baterie max 12 kg * LED osvětlení * Rychloupínací hlava * Sklíčidlo 13 mm s adapterem Weldon * Středící jehla v počtu 2 ks * 2ks akumulátorů min. 18 V 8 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití * Nabíječka * Klíč ke sklíčidlu * Prodloužení 100 mm - universal 19 mm ¾" |  |  |
| 1. Adaptér na vrtání kolejnic | * Speciální kolejový adaptér pro vrtání kolejnic * Kompatibilní s magnetickou vrtačkou M8FMDP * Matrice pro standardní profily kolejnic (S49, R65 a UIC60) * Vyrobeno z nerezu a duralu, povrchově upraveno Eloxem |  |  |
| 1. Akumulátor 12 Ah | * Napájení 18 V * Li-ion baterie - min. 12 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití |  |  |
| 1. Akumulátor 8 Ah | * Napájení 18 V * Li-ion baterie - min. 8 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití |  |  |
| 1. Aku úhlová bruska | * Průměr kotouče 230 mm * Závit M14 * Bezuhlíkový motor * Beznástrojový kryt * Výměna kotouče bez nástrojů * Antivibrační boční rukojeť * Odnímatelný kryt proti prachu * Napájení 18 V * 2 ks Li-ion baterie - min. 12 Ah * Akumulátor s ukazatelem nabití * Nabíječka * Řezná hloubka min. 65 mm * Ochrana proti zpětnému rázu * Hmotnost s akumulátorem max. 5,5 kg * Dodávka s kufrem * Počet otáček bez zatížení min. 6600 ot./min * Sledování a zabezpečení nářadí s bezplatnou cloudovou sledovací sítí a platformu pro správu inventáře, vč. funkce dálkového zamykání nářadí * Funkce kolébky se zamezením automatického spuštění |  |  |
| 1. Laserový dálkoměr | * S rozsahem měření min. 50 m * Klip na opasek pro snadnou přepravu * Měřené veličiny: plocha, objem, nepřímá šířka * Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování * Měření nepřímé výšky (Pythagoras: 2bodový a 3bodový, částečná výška) * Grafický LCD displej se 3 řádky s automatickým podsvícením * Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů * Paměť pro uložení posledních 20 měření * IP min. 54 * Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie * Metrické jednotky měření, přesnost ±1,5 (mm/m) |  |  |
| 1. Aku příklepová vrtačka | * Hmotnost max. 2 kg * Min. 2rychlostní * 13 mm kovovým sklíčidlem * Kroutící moment nejméně 60 Nm * Akumulátor s ukazatelem nabití * LED osvětlení * Bezuhlíkový motor * Otáčky pro rychlejší vrtání a upevňování: min. 0 - 550/ min. 0 - 1700 ot./min. * Napájení 18 V * 2 ks Li-ion baterie - min. 12 Ah * Nabíječka * Přepravní box |  |  |
| 1. Aku mazací pistole | * Přenosný mazací lis na kartuše i „salámové“ balení maziva * Provozní tlak min. 560 barů * Doba práce na jedno nabití min. 6 kartuší * Hmotnost včetně aku max. 3,5 kg * Akumulátor s ukazatelem nabití * Napájení 12 V * 1 ks Li-ion baterie - min. 4 Ah * Nabíječka * Hadička s krytem v délce nejméně 900 mm * Přenosný kryt/taška |  |  |
| 1. Aku postřikovač malý | * Objem 3 - 4 l * Akumulátor s ukazatelem nabití * Napájení 12 V * 1 ks Li-ion baterie - min. 2 Ah * Nabíječka * Funkce min. tři aplikace (např. dálkové stříkání, bodové, plošné) * Výkon na jedno nabití min. 300 l postřiku * Vhodné pro pesticidy, herbicidy, insekticidy * Hmotnost s aku max. 3,5 kg * Tlak 1.3 – 5.5 barů * Průtokem 0,4 – 1,1 l/min. * Ventilátorová tryska, úhlový adaptér, ramenní popruh, odměrka a trychtýř |  |  |
| 1. Aku vrtací šroubovák | * Vrtání do oceli 1 - 16 mm * Vrtání do dřeva 1 - 90 mm * Kroutící moment min. 150 Nm * Min. dvě rychlosti – 1. stupeň 0 - 500 ot./min. - 2. stupeň 0 – 2100 * Hmotnost bez baterie max. 2,5 kg * Bezkomutátorový motor s ochranou proti přetížení * LED osvětlení * Akumulátor s ukazatelem nabití * Napájení 18 V * 2 ks Li-ion baterie - min. 5 Ah * Rychlonabíječka * Přepravní box |  |  |
| 1. Aku kotoučová pila na kov | * Hloubka řezání min. 66 mm * Otáčky volnoběžné min. 4000/min * Technologií suchého řezání – bez otřepů * Průměr kotouče 190 mm * Nastavení hloubky řezu bez použití nářadí * Páka pro ponorné řezy * Zásobník třísek * Elektrická brzda pro zastavení kotouče za méně než 1 sekundu * Hmotnost vč. akumulátoru max. 7,5 kg * Akumulátor s ukazatelem nabití * Napájení 18 V * 1 ks Li-ion baterie - min. 12 Ah * Rychlonabíječka * Přepravní box |  |  |

\*doplní dodavatel

**Ostatní požadavky:**

Ke všem produktům bude přiložen návod na obsluhu v českém jazyce a seznam náhradních dílů v českém jazyce.

Předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje / zařízení.

Záruka na veškeré produkty v délce 24 měsíců.

Zajištění pozáručního servisu v délce min. 60 měsíců.

Bezplatné zapůjčení stejného stroje / zařízení po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

Veškeré zařízení, které je určené na akumulátorový provoz 18 V musí mít vzájemně kompatibilní baterie i nabíječky (položky č. 1-4; 8, 13, 15, 19, 21, 24-25 včetně náhradních aku položka č. 17 a 18).

Veškeré zařízení, které je určené na akumulátorový provoz 12 V musí mít vzájemně kompatibilní baterie i nabíječky (položky č. 22 a 23).