**Bližší specifikace předmětu plnění**

**Štěpkovač na pásovém podvozku** (**Technické parametry)**

Délka: max 2610 mm (2250 přepravní)

Šířka: max 1440 mm

Výška: max 2535 mm (1950 přepravní)

Celková hmotnost: max 1335 kg

Štěpkovač umístěný otočně na podvozku a s možností naklápění

Podvozek: pásový

dálkově ovládaná jízda a naklápění

Přepravní rychlost: min 4 km/h

Výkon: v rozsahu 12 ÷ 16 m3/hod

Spotřeba paliva: max 4,5 l/hod

Maximální doporučený průměr vkládaného materiálu: 0-160 mm

ŘEZACÍ KOTOUČ

Průměr: max 600 mm

Počet nožů: min 2

Délka štěpky: 5 ÷ 15 mm

VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ

Rozměr otvoru: min 240 x 170 mm

Počet válců: min 2

SYSTÉM PROTI PŘETÍŽENÍ

Tři režimy vkládání. Programovatelný dle potřeb uživatele

NÁSYPKA

Vkládací profil: min 1040 x 800 mm

MOTOR

Výkon: min 18 kW (23,4 HP)

Palivo: Diesel

Objem palivové nádrže: min 20 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektrický naviják