**Nákup mechanických šroubových hardoxových zvedáků kolejí pro OŘ PHA**

**Specifikace požadavku**

**Položka č. 1** - **Mechanický šroubový hardoxový zvedák kolejí**

* min. nosnost 8 t
* plně vyměnitelné díly
* váha zvedáku max. 20 kg
* Světlost pro zvedání 50 – 180 mm

**Ostatní požadavky:**

Ke zvedáku bude přiložen návod na obsluhu v českém jazyce a seznam náhradních dílů v českém jazyce.

Předvedení a proškolení obsluhy při předání zařízení.

Záruka na veškeré produkty v délce 24 měsíců.

Zajištění pozáručního servisu v délce min. 60 měsíců.

Bezplatné zapůjčení stejného zařízení po dobu opravy nefunkčního zařízení, pokud je zařízení v záruce.