**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup seřezávače návarků pro kolejnice S49 a 60E1 pro OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* | |
|
| Hydraulický seřezávač návarků kolejnic s oddělenou stříhací hlavou a ručně ovládaným hydraulickým čerpadlem | * Stroj na odřezání sváru po aluminotermickém svařování * Hlava nůžek ze dvou beranů, upevnění těla na pevné desce s nožem * Pohyblivá deska držící druhý nůž * Stavitelné šrouby na nožích pro přesné vedení během střihu * Otočná vodítka pod hlavou kolejnice výškově nastavitelná, zabraňují nadzvednutí stroje * Síla střihu nůžek min. 22 t * Pracovní tlak max. 320 barů * Zdvih nožů min. 150 mm * Rozměr mezi osami beranů min. 350 mm * Hmotnost stroje bez nožů max. 50 kg * Kapacita olejové nádrže min. 1,5 l * Homologace EU |  |  | |
| Příslušenství | * Sada nožů - ESN3 - 49E1 s rovným ostřím * Sada nožů typu A73 pro kolejnice 60E1 (UIC60) - 54E1 (UIC 54) | pro typ kolejnice 60E1 (UIC 60) a 54E1 (UIC 54) |  | |  |

\*doplní dodavatel

Návod na obsluhu v českém jazyce a seznam náhradních dílů v českém jazyce. Předvedení a proškolení obsluhy při předání zařízení.

Záruční doba 24 měsíců.

Zajištění pozáručního servisu v délce min. 60 měsíců.