**Nákup seřezávače návarků pro kolejnice S49 a 60E1 pro OŘ PHA 2025**

**Specifikace požadavku**

**Položka č. 1** **– Hydraulický seřezávač návarků kolejnic s oddělenou stříhací hlavou a ručně ovládaným hydraulickým čerpadlem včetně příslušenství – sady nožů.**

* Stroj na odřezání sváru po aluminotermickém svařování
* Hlava nůžek ze dvou beranů, upevnění těla na pevné desce s nožem
* Pohyblivá deska držící druhý nůž
* Stavitelné šrouby na nožích pro přesné vedení během střihu
* Otočná vodítka pod hlavou kolejnice výškově nastavitelná, zabraňují nadzvednutí stroje
* Síla střihu nůžek min. 22 t
* Pracovní tlak max. 320 barů
* Zdvih nožů min. 150 mm
* Rozměr mezi osami beranů min. 350 mm
* Hmotnost stroje bez nožů max. 50 kg
* Kapacita olejové nádrže min. 1,5 l
* Homologace EU
* Sada nožů - ESN3 - 49E1 s rovným ostřím
* Sada nožů typu A73 pro kolejnice 60E1 (UIC60) - 54E1 (UIC 54) | pro typ kolejnice 60E1 (UIC 60) a 54E1 (UIC 54)

**Ostatní požadavky:**

Návod na obsluhu v českém jazyce a seznam náhradních dílů v českém jazyce.

Předvedení a proškolení obsluhy při předání zařízení.

Záruční doba 24 měsíců.

Zajištění pozáručního servisu v délce min. 60 měsíců.