Příloha č. 9d Zadávací dokumentace (budoucí příloha č. 2 Rámcové dohody)

**Čestné prohlášení k Osvědčení, TP a PTP**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** …………

Sídlo/místo podnikání …………

IČO …………

Zastoupen …………

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem **„Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2025 - 2027**“ pro **část 4 veřejné zakázky: Upozorňovadla a příslušenství**, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou bude dodávat předmět plnění, pro který bylo vydáno Osvědčení dle směrnice SŽ SM008 Systém posuzování vlivu produktů a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy, v platném znění (dále jen ***„Osvědčení“***), případně pro nějž jsou Správou železnic, státní organizací, schváleny Technické podmínky (dále jen „***TP***“). V případě, že pro vybrané položky zboží uvedené v příloze č. 1d Zadávací dokumentace nejsou uzavřeny TP či vydané Osvědčení, tímto čestně prohlašuje, že k těmto položkám jsou uzavřeny Prozatímní technické podmínky (dále jen „***PTP***“).

Účastník prohlašuje, že předmět plnění dodávaný v dílčích zakázkách bude splňovat technické vlastnosti uvedené v Osvědčení, TP či PTP, v případě vybraných položek. Účastník rovněž bere na vědomí své právní povinnosti z toho vyplývající.

Účastník se rozhodl, že pro tyto účely využije výrobky s následujícími TP či PTP či vydaným Osvědčením:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Číslo Osvědčení/TP[[1]](#footnote-1)** | **Číslo PTP[[2]](#footnote-2)** | **Osoba, s níž má zadavatel uzavřeny TP či PTP či je uvedena v Osvědčení[[3]](#footnote-3)** |
| Drhlík - Vypněte čístící zařízení |  |  |  |
| Drhlík - Zapněte čístící zařízení |  |  |  |
| Držák desky návěsti na trubkový stožár |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice dopravny - lichob. tabulka bez nápisu, stožár 4,5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice dopravny - lichob. tabulka bez nápisu, stožár 5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice dopravny - lichob. tabulka s nápisem, stožár 4,5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice dopravny - lichob. tabulka s nápisem, stožár 5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice izolovaného úseku - nízký sloupek - kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice izolovaného úseku - nízký sloupek, bez základu |  |  |  |
| Návěstidlo Hranice izolovaného úseku - sloupek 3 m - kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Očekávej otevřený přejezd - štít Op - 1 označovací štítek, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Očekávej otevřený přejezd - štít Op - 2 označovací štítky, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Očekávej otevřený přejezd - štít Op bez označov. štítku, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Výstraha - Tabulka s křížem, r. do 60 km/hod, stožár 4,5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Výstraha - Tabulka s křížem, r. do 60 km/hod, stožár 5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Výstraha - Tabulka s křížem, r. nad 60 km/hod, stožár 4,5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstidlo Výstraha - Tabulka s křížem, r. nad 60 km/hod, stožár 5 m, kompl. |  |  |  |
| Návěstní tabulka IP22 ZZ není v činnosti |  |  |  |
| Nosič indikátorové tabulky stožár. návěstidla, výška 240 mm, rameno 590 mm |  |  |  |
| Nosič indikátorové tabulky trpasličího návěstidla |  |  |  |
| Nosič návěst. štítu Skupinové návěstidlo nad horní svítilnou trpasl. návěstidla |  |  |  |
| Nosič návěstního štítu ETCS |  |  |  |
| Nosič návěstního štítu Skupinové návěstidlo u dolní svítilny trpasl. návěstidla |  |  |  |
| Nosič návěstního štítu, výška 380 mm, délka ramene 590 mm |  |  |  |
| Objímka pro návěstní štít průměr sloupku 50 mm |  |  |  |
| Objímka pro návěstní štít průměr sloupku 70 mm |  |  |  |
| Pás označovací F2 |  |  |  |
| Pás označovací F3 |  |  |  |
| Pás označovací F3L |  |  |  |
| Pás označovací G2 s nápisem |  |  |  |
| Pás označovací G3 s nápisem |  |  |  |
| Pás označovací G3L s nápisem |  |  |  |
| Pás označovací lichoběžkové tabulky, pruhy šikmé černobílé |  |  |  |
| Pás označovací pro návěstidlo 'V' |  |  |  |
| Přejezdník atrapa vel. N (do 100 km/h) |  |  |  |
| Přejezdník atrapa vel. XN (do 160 km/h) |  |  |  |
| Přejezdník přenosný vel. N (do 100 km/h, žluté orámování) |  |  |  |
| Přejezdník přenosný vel. XN (do 160km/h, žluté orámování) |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 50 mm délka 2 m |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 50 mm délka 2,5 m |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 51 mm délka 3 m |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 51 mm délka 3,5 m |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 51 mm délka 4 m |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 51 mm délka 4,5 m |  |  |  |
| Sloupek žárově zinkovaný průměr 51 mm délka 6 m |  |  |  |
| Stožár lichoběžníkové tabulky pr. 70 mm délka 4,5 m s víčkem |  |  |  |
| Stožár lichoběžníkové tabulky pr. 70 mm délka 5 m s víčkem |  |  |  |
| Stožár pro návěst Tabulka s křížem - průměr 70 mm délka 4,5 m |  |  |  |
| Stožár pro návěst Tabulka s křížem - průměr 70 mm délka 5 m |  |  |  |
| Stožár pro přejezdník - druh A, délka 3300 mm |  |  |  |
| Stožár pro přejezdník - druh A, délka 3800 mm |  |  |  |
| Stožár pro přejezdník - druh B, délka 1560 mm |  |  |  |
| Stožár pro přejezdník - druh B, délka 2000 mm |  |  |  |
| Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost N |  |  |  |
| Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost N - s notou |  |  |  |
| Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost XN |  |  |  |
| Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost XN - s notou |  |  |  |
| Štít návěstní - přejezdník - druh B, velikost N, žluté orámování |  |  |  |
| Štít návěstní - přejezdník - druh B, velikost XN, žluté orámování |  |  |  |
| Štít návěstní Bez přenosu kódu VZ, provedení malé 320/270 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Bez přenosu kódu VZ, provedení velké 1000/700 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Číslo dopravny |  |  |  |
| Štít návěstní Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí, deska s bílým mezikružím |  |  |  |
| Štít návěstní Hlavní návěstnidlo je na opačné straně, nízký 725/600 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Hlavní návěstnidlo je na opačné straně, vysoký 1600/350 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Hranice dopravny - lichoběžníková tabulka bez nápisu |  |  |  |
| Štít návěstní Hranice dopravny - lichoběžníková tabulka s nápisem |  |  |  |
| Štít návěstní Hranice izolovaného úseku - obdélníková deska 690/140 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Indikátorová tabulka s číslicí 3 |  |  |  |
| Štít návěstní Indikátorová tabulka s číslicí 5 |  |  |  |
| Štít návěstní Indikátorová tabulka šipka směr vlevo |  |  |  |
| Štít návěstní Indikátorová tabulka šipka směr vpravo |  |  |  |
| Štít návěstní Kolejiště s vloženým návěstidlem |  |  |  |
| Štít návěstní Lokalizační značka ETCS |  |  |  |
| Štít návěstní Očekávejte otevřený přejezd |  |  |  |
| Štít návěstní Předvěst změny úrovně ETCS |  |  |  |
| Štít návěstní Přejezdník je na opačné straně, nízký 725/600 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Přejezdník je na opačné straně, vysoký 1600/350 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Přepněte kanálovou skupinu, provedení svislé 1000/220 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Přepněte kanálovou skupinu, provedení vodorovné 760/480 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Přepněte VZ na kmitočet 50Hz |  |  |  |
| Štít návěstní Přepněte VZ na kmitočet 75Hz |  |  |  |
| Štít návěstní Samostatná předvěst je na opačné straně, nízký 725/600 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Samostatná předvěst je na opačné straně, vysoký 1600/350 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Skupinové návěstidlo |  |  |  |
| Štít návěstní Stanoviště oddílového návěstnidla, černé mezikruží 480/480 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Stanoviště samost. předv., 2 černé šípy proti sobě 1500/1000 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Stanoviště samost. předv., 2 černé šípy proti sobě 480/480 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Stanoviště samost. předv., černý kříž 480/480 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Stanoviště samost. předv., černý kříž, velký 1500/1000 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Stop značka ETCS |  |  |  |
| Štít návěstní Tabulka s křížem pro rychl. do 60 km/h (retrorefl. fólie tř. 1) |  |  |  |
| Štít návěstní Tabulka s křížem pro rychl. nad 60 km/h (retrorefl. fólie tř. 2) |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k hl.náv. 1 trojúhelník, malý 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k hl.náv. 1 trojúhelník, velký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k hl.náv. 2 trojúhelníky, malý 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k hl.náv. 2 trojúhelníky, velký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k hl.náv. 3 trojúhelníky, malý 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k hl.náv. 3 trojúhelníky, velký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1 šikmý pruh, s blesk., 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1rovný pruh, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1rovný pruh, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1rovný pruh, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1rovný pruh, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1šikmý pruh, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1šikmý pruh, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1šikmý pruh, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 1šikmý pruh, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2rovné pruhy, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2rovné pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2rovné pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2rovné pruhy, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2šikmé pruhy, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2šikmé pruhy, s blesk., 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2šikmé pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2šikmé pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 2šikmé pruhy, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3rovné pruhy, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3rovné pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3rovné pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3rovné pruhy, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3šikmé pruhy, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3šikmé pruhy, s blesk., 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3šikmé pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3šikmé pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 3šikmé pruhy, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4rovné pruhy, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4rovné pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4rovné pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4rovné pruhy, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4šikmé pruhy, nízký 750/680 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4šikmé pruhy, s blesk., 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4šikmé pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4šikmé pruhy, vysoký 1600/400 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží k samost. předv. 4šikmé pruhy, zmenšený 780/290 mm |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží ke kmen. přejezd. - č. pruh s číslem, vč. 2 ks obj. |  |  |  |
| Štít návěstní Vlak se blíží ke kmen. přejezdníku - černý pruh, vč. 2 ks objímek |  |  |  |
| Štít návěstní Vstup do oblasti ETCS úrovně 2 |  |  |  |
| Štít návěstní Vyčkávací návěstidlo 'V' |  |  |  |
| Štít návěstní Výstraha - přenosný (kruh) |  |  |  |
| Štít návěstní Výstraha - přenosný (trojúhelník) |  |  |  |
| Štít návěstní Výstupní hranice oblasti ETCS |  |  |  |
| Štít návěstní Začátek úseku s přenos.kódu VZ (Hl) |  |  |  |
| Štít návěstní Začátek úseku s přenos.kódu VZ (Př) |  |  |  |
| Štít návěstní Zkrácená vzdálenost - pro montáž na návěstidlo |  |  |  |
| Štít návěstní Změna úrovně ETCS |  |  |  |
| Štítek označovací (400 mm) - nápis |  |  |  |
| Štítek označovací (600 mm) - nápis X |  |  |  |
| Štítek označovací pro čtyři nápisy, vč. držáku |  |  |  |
| Štítek označovací pro dva nápisy, vč. držáku |  |  |  |
| Štítek označovací pro jeden nápis, vč. držáku |  |  |  |
| Štítek označovací pro návěstidlo 'V' |  |  |  |
| Tabulka indikátorová s číslicí 3 pro stožárové návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová s číslicí 3 pro trpasličí návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová s číslicí 5 pro stožárové návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová s číslicí 5 pro trpasličí návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová šipka směr vlevo pro trpasličí návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová šipka směr vlevo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová šipka směr vpravo pro trpasličí návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Tabulka indikátorová šipka směr vpravo, kompletní |  |  |  |
| Třmen pro trubkový stožár průměru 130 mm |  |  |  |
| Upozorňovadlo Hlav. návěstidlo slouč. s předv., deska s bílým mezikružím, kompl. |  |  |  |
| Upozorňovadlo Skup. návěstidlo, montáž SSSR souč. s nosičem A78502.04, kompl. |  |  |  |
| Upozorňovadlo Skupin. návěstidlo nad horní svítilnou trpasl. návěstidla, kompl. |  |  |  |
| Upozorňovadlo Skupinové návěstidlo u dolní svítilny trpasl. návěstidla, kompl. |  |  |  |
| Upozorňovadlo Skupinové návěstidlo, montáž na stožárové návěstidlo, kompletní |  |  |  |
| Upozorňovadlo Stanoviště oddílového návěstidla, černé mezikruží, kompletní |  |  |  |
| Upozorňovadlo Stanoviště samostatné předvěsti, 2 černé šípy proti sobě, kompl. |  |  |  |
| Upozorňovadlo Stanoviště samostatné předvěsti, černý kříž, kompletní |  |  |  |
| Vložka pro montáž na mechanické návěstidlo |  |  |  |
| Základ pro návěstidlo Hranice izolovaného úseku - nízký sloupek |  |  |  |
| Základ stožáru pro přejezdník druhu A |  |  |  |
| Základ stožáru pro přejezdník druhu B |  |  |  |
| Základ stožáru pro stožár průměru 70 mm se smršť. trubkou 80x100 mm s lepidlem |  |  |  |
| Základ stožáru pro trubku průměru 70 mm |  |  |  |

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

1. Pokud účastník bude v rámci položky zboží uvádět PTP, buňku ve sloupečku Osvědčení/TP proškrtne. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pokud účastník bude v rámci položky zboží uvádět Osvědčení/TP, buňku ve sloupečku PTP proškrtne. [↑](#footnote-ref-2)
3. Účastník uvede osobou, která má se Zadavatelem pod uvedeným číslem TP nebo PTP předmětné TP nebo PTP uzavřeny či vydáno Osvědčení. [↑](#footnote-ref-3)