Příloha Smlouvy o poskytování služeb č. 2 – Specifikace předmětu plnění:

**Oprava MUV 77 009 OŘ PHA**

Při provádění pravidelné technické kontroly bylo zjištěno, že technický stav MUV není vyhovující. Z důvodu vadného uložení kyvného ramene nápravy na pravém předním kole dochází ke kontaktu kola nápravy MUV s hlavním rámem vozidla.

Pro zajištění provozuschopnosti a pro vyhovující technický stav uvedeného vozidla je nutné provést rozsáhlou opravu uchycení nápravy vozidla:

Oprava MUV 77 009:

Vyvázání nápravy ze stroje

Oprava/výměna hřídele nápravy s unašečem osazeným 4 ks brzdovými kotouči typu:

* PATENT 2-N-1818 s odvětráním
* Průměr 320 mm
* Tloušťka 70 mm
* Výkovek z oceli třídy 11523.1

Vyhotovení dokumentace po opravě

Následně bude provedeno kontrolní měření a převážení vozidla.

Poskytovatel neprodleně po provedené revizi předá protokol o provedené opravě kontaktní osobě zástupce Objednatele.

Dopravu stroje do místa opravy a zpět zajistí Objednatel.