**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup nových KVDZ – kolejových velkých dilatačních zařízení pro OŘ PHA“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Příloze č. 2 s názvem Technická specifikace.

**a) KVDZ60-b-KS-1:40-E2 C-8064 typ11 - 2 ks**

Parametry dilatačního zařízení:

Druh konstrukce KVDZ

Poloměr oblouku 0 m

Dilatační délka 400 mm

Posun dilatační části až 330 mm

Pohyblivá část KVDZ kolenová kolejnice

Soustava železničního svršku 60 E2

Podkladnice žebrové s úklonem 1:40

Pevnost oceli hlavních součástí KVDZ R350HT

Typ pražců betonové

Druh upevnění pružné

**b) KVDZ60-b-KS-1:40-E2-R650 C-8064 typ11 - 2 ks**

Parametry dilatačního zařízení:

Druh konstrukce KVDZ

Poloměr oblouku 650 m

Dilatační délka 400 mm

Posun dilatační části až 330 mm

Pohyblivá část KVDZ kolenová kolejnice

Soustava železničního svršku 60 E2

Podkladnice žebrové s úklonem 1:40

Pevnost oceli hlavních součástí KVDZ R350HT

Typ pražců betonové

Druh upevnění pružné

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]