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Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky
1. Požadavek
· Nákup výrobků pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.
· Veškeré výrobky požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Přípustná není nabídka použitého, případně „předváděcího“ výrobku“;
· Místo dodání: Správa železnic, dílny Beroun: K nádraží 129, 266 01  Beroun

2. Specifikace kontejnerů
· 4 m
· 1x Kontejner na komunální odpad
· 1x Kontejner na převoz sutě
· 1x Kontejner pro převoz objemného nákladu
· 2x Kontejner s uzavíratelným horním víkem
· 1x Kontejner pro převoz strojů
· 6 m
· 2x Kontejner pro převoz sutí
· 1x Kontejner pro převoz strojů 
· 1x Kontejner na převoz objemné odpadu
· Barva RAL 5003
3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty
· Dodací list/předávací protokol výrobku
· Prohlášení o shodě dodaného výrobku
· Návod k obsluze a údržbě výrobku včetně příslušenství v Českém jazyce;
· Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele v místě dodání
· Provádění předepsaných servisních úkonů po dobu záruční lhůty, nebo do nájezdu 
· Záruční list
· Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel
· Záruka na jakost po dobu minimálně 12 měsíců
4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění
· Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku
· Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů účastník uvede ANO/NE (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);
· Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;
· V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy. 


	
Nákup kontejnerů na převoz suti pro OŘ PHA 2026
	Požadované technické parametry nebo specifikace 
	Parametry nabízeného stroje/zařízení/výrobku (vloží účastník hodnoty stroje/zařízení/výrobku)

	Nabízený výrobek Kontejner 
	------------------------------
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"

	Kontejner na komunální odpad 
	Délka: 4 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka: 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku: 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	4x odklopná plastová víka pro odpad 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	2x víka 70x50 cm ocelová s teleskopickými pisty po obou stranách 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní víko s panty uložené v horní části kontejneru  výklopné
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Tloušťka podlahy min. 5 mm 
Tloušťka bočnic min. 3 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška bočnic min. 1000 mm
	

	
	Spodní zámky 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner na převoz sutě 
	Délka: 4 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka: 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku: 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Tloušťka podlahy 5 mm 
Tloušťka bočnic 3 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška bočnic min. 1000 mm
	

	
	4x oka pro zajištění nákladu 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu min. 3 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	 
	Síla matriálu podlahy 5 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní víko, dvoukřídlé se zajištěním 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner pro převoz objemného nákladu 
	Délka 4 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška 1,5 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Boční strany sklopné od výšky 1 m v šířce max. 2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sklopná část bočnic odnímatelná 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry podle nosníků 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní víko dvoukřídlé 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Po bocích háky pro uchycení přepravní sítě či plachty 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla podlahy min. 5 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla bočnic min. 3 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner s uzavíratelným horním víkem 
	Délka: 4 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka: 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška: 1,5 m 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Horní víko uzavíratelný v polovině kloubový systém, uzavíratelný v celé ploše 
Síla materiálu min. 2 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku: 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Tloušťka podlahy min.5 mm 
Tloušťka bočnic min. 3 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní čelo dvoukřídlé se zajištěním 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Z čela kontejner schůdky 4x
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner pro převoz strojů 
	Délka 4 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška 0,5 m 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Bočnice pravá/levá strana  délka 2 m 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Materiál bočnic: hliník 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla bočnic min. 25 mm
	

	
	Síla podlahy 5 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Typ podlahy: slza 
	

	
	10x kotvicí body neboli upevňovací oka
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry pod nosníky v celém provedení 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Bočnice odnímatelné 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sloupky pro uchycení bočnic: odnímatelné 4x
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Uvazovací pásovina na spodní části kontejneru 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní čelo/bočnice: hliníková odnímatelná 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Háky po dvou stranách pro dvojte zajištění při přepravě strojů
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	
	

	Kontejner s uzavíratelným horním víkem 
	Délka: 4 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka: 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška: 1,5 m 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Horní víko uzavíratelný v polovině kloubový systém, uzavíratelný v celé ploše 
Síla materiálu min. 2 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku: 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Tloušťka podlahy 5 mm 
Tloušťka bočnic 3 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry podle nosníku 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní čelo dvoukřídlé se zajištěním 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Z čela kontejner schůdky 4x
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  







	Nákup kontejnerů na převoz suti pro OŘ PHA 2026
	Požadované technické parametry nebo specifikace 
	Parametry nabízeného stroje/zařízení/výrobku (vloží účastník hodnoty stroje/zařízení/výrobku)

	Nabízený stroj/zařízení/výrobek (Tovární označení, model/typ)
	------------------------------
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"

	Kontejner pro převoz sutí 
	Délka: 6 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka: 2,3 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška: 1,25 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry pod nosníky 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní dveře dvoukřídlé se zajištěním 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Reflexní prvky
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Objem kontejneru min. 14 m3
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Háčky pro upevnění přepravní sítě nebo plachty 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu podlahy min.5 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu bočnic min. 3 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	4 x oka pro zajištění materiálu 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner pro převoz sutí 
	Délka: 6 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka: 2,3 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška: 1,25 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry pod nosníky 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní dveře dvoukřídlé se zajištěním 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Reflexní prvky
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Objem kontejneru min. 14 m3
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Háčky pro upevnění přepravní sítě nebo plachty 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu podlahy min.5 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu bočnic min. 3 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	4 x oka pro zajištění materiálu 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner pro převoz strojů 
	Délka 6 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka 2,3 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška 1,25 m 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Bočnice pravá/levá strana,  délka 2 m 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Materiál bočnic: hliník 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla bočnic min. 25 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla podlahy 5 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Typ podlahy: slza 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	12x kotvicí body neboli upevňovací oka
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry pod nosníky v celém provedení 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Bočnice odnímatelné 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sloupky pro uchycení bočnic: odnímatelné 4x
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Uvazovací pásovina na spodní části kontejneru 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní čelo/bočnice: hliníková odnímatelná 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Háky po dvou stranách pro dvojte zajištění při přepravě strojů
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	Kontejner na převoz objemného odpadu 
	Délka 6 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Šířka 2,3
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška 2,2 m
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Háčky pro upevnění přepravní sítě nebo plachty 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu podlahy min.5 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Síla materiálu bočnic min. 3 mm 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Výška háku 1570 mm
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	6 x oka pro zajištění materiálu 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Sváry pod nosníky v celé délce 
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  

	
	Zadní dveře dvoukřídlé se zajištěním
	"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"  



Účastník:
Obchodní firma/jméno	
Sídlo/místo podnikání		
IČO				
Právní forma			
který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup kontejnerů na převoz suti pro OŘ PHA 2026“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané výrobky splňují veškeré technické parametry nebo specifikace uvedené účastníkem v této Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky, které jsou přílohou Zadávací dokumentace v Dílu 3. 
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  Díl 3 Zadávací dokumentace:   Specifikace předmětu veřejné zakázky  –   technické podmínky  

   

   

1 / 2  Správa železni c , státní organizace   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, spisová značka A 48384  Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00   Praha 1   IČ O : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234   spravazeleznic.cz  Oblastní ředitelství Praha   Partyzánská 24   170 00 Praha 7  

    Specifikace předmětu veřejné zakázky  –   technické podmínky   1. Požadavek      Nákup výrobků pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.      Veškeré výrobky požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Přípustná není  nabídka použitého, případně „předváděcího“ výrobku“;      Místo dodání:  Správa železnic, dílny Beroun: K   nádraží 129, 266 01  Beroun     2.   Specifikace  kontejnerů      4 m      1x  Kontejner na komunální odpad      1x  Kontejner na převoz sutě      1x Kontejner pro převoz objemného nákladu      2x Kontejner s   uzavíratelným horním víkem      1x Kontejner pro převoz strojů      6 m      2x Kontejner pro převoz sutí      1x  Kontejner pro převoz strojů       1x Kontejner na převoz objemné odpadu      Barva RAL 5003   3. Požadovaná   dokumentace a služby po dobu záruční lhůty      Dodací list/předávací protokol výrobku      Prohlášení o shodě dodaného výrobku      Návod k   obsluze a údržbě  výrobku   včetně příslušenství v   Českém jazyce;      Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu  výrob k u  u  objednatele v   místě  dodání      Provádění předepsaných servisních úkonů po dobu záruční lhůty, nebo do nájezdu       Záruční list      Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního  servisu nese zadavatel      Záruka na jakost po dobu minimálně  12 měsíců   4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění      Dodavatel  doplní v   úvodu model (typ) výrobku      Dodavatel uvede   u   číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů  účastník  uvede   ANO/NE   (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu  výrobku/stroje/zařízení) ;      Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto  bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich  nesplnění ( neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“ ) je považováno za nesplnění  zadávacích podmínek ;      V   případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace  strojů) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy.       

