**Výměna oken a dveří – objekt VB Domoušice čp.126**

**Pozice č.1 – okno - 14 ks**

zasklení – čiré sklo ; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního špaletového ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 1,60m, 14ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 160mm, délka 1,60m, 14ks

**Pozice č.2 – okno - 5 ks**

zasklení – čiré sklo ; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního špaletového ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300 mm, délka 1,20m, 5ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 160mm, délka 1,20m, 5ks

**Pozice č.3 – okno - 3 ks**

zasklení – čiré sklo ; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 0,60m, 3ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 160mm, délka 0,60m, 3ks

**Pozice č.4 – okno - 2 ks**

zasklení – čiré sklo ; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 0,80m, 2ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 160mm, délka 0,80m, 2ks

**Pozice č.5 – okno - 6 ks**

zasklení – čiré sklo ; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 0,80m, 6ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 160mm, délka 0,80m, 6ks

**Pozice č.6 – okno - 1 ks**

zasklení – čiré sklo ; barva profilu – bílá/bílá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

parapet vnitřní – parapetní dřevotřísková deska bílá, hl.300mm, délka 2,60m, 1ks

parapet vnější – hliníkový, lakovaný, bílý, r.š. 160mm, délka 2,60m, 1ks

**Pozice č.7 – dveře – 1 ks**

zasklení – sklo kůra ; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

jednokřídlové, otvíravé s proskleným nadsvětlíkem, křídlo 1/3 prosklené



**Pozice č.8 – dveře – 1 ks**

zasklení – sklo kůra ; barva profilu – hnědá/hnědá

zednické začištění vnějšího a vnitřního rovného ostění, malby ostění dvojnásobná bílá

jednokřídlové, otvíravé s proskleným nadsvětlíkem, křídlo 1/3 prosklené

**Technické požadavky na typ výrobku :**

Profil okna: minimálně 5-ti komorový; barva bílá/bílá; vyztužený ocelovými profily; min. dvojité těsnění

Profil dveře : barva hnědá/hnědá, zasklení sklo kůra; vyztužený ocelovými profily

Zasklení okna : čiré, izolační dvojsklo 4/16/4

Zasklení dveře : kůra, izolační dvojsklo 4/16/4

Kování : celoobvodové seřiditelné s mikroventilací

Vnitřní parapet : parapetní dřevotřísková deska, bílá, dle jednotlivých pozic

Vnější parapet : zůstávají stávajícím, bílá, dle jednotlivých pozic

**Popis požadovaných prací :**

Demontáž stávajících oken a parapetů, dodání a montáž nových plastových oken a parapetů, zednické začištění vnějšího a vnitřního ostění a oprava maleb po provedení výměny. Likvidace vybouraných hmot a sutí vzniklých při realizaci díla.

**Rozměry uvedené v tomto zadání jsou pouze orientační, před zahájením výroby si zhotovitel provede vlastní zaměření.**