|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 11304/2019-SŽDC-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 4/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | JUDr. Jaroslav Klimeš |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 722 819 305 |  |  |
| E-mail | KlimesJa@szdc.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 18. prosince 2019 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 55:**

SO 41-33-01.1 – Položka č. 8 – 512560 - KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO má nulovou výměru. Opraví zadavatel výměru?

**Odpověď: Položka vypuštěna, opravený SP v příloze**

**Dotaz č. 56:**

SO 41-33-01.1 – Ptáme se zadavatele, pro kterou kolej je určená položka č. 13 - 52D231 - KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ s výměrou 170 m?

**Odpověď: Výměra opravena na 25m, opravený soupis prací v příloze. Jedná se o kolej viz kolejový plán, příloha 6.2 SO 41-33-01, projektové dokumentace.**

**Dotaz č. 57:**

SO 41-33-01.1 – Položka č. 16 – 533173 - J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ = 15 KUS je v soupisu prací navíc. Výhybky tohoto druhu v počtu 3 ks jsou na položce č. 18 – 534471 - J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ. Žádáme o zrušení položky č. 16.

**Odpověď: Položka vypuštěna, opravený SP v příloze**

**Dotaz č. 58:**

SO 41-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (zvláštní vybavení výhybek …) pro nové výhybky, i dle Směrnice SŽDC č. 77:

Pražce žlabové

LISY ve výhybkách

Stoličky SVV

Závěry

Perlitizace

Dotlačovací stoličky

Prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyka

**Odpověď: Doplněno, opravený SP viz příloha**

**Dotaz č. 59:**

SO 41-33-01.1 – Na položce č. 20 – 545111 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ neodpovídá výměra 194 ks počtu 16výhybekx14 svarů = 224 ks. Žádáme o opravu výměry.

**Odpověď: Počty svarů ověřeny, výměra opravena, výpočet v pol. 18 přiloženého opraveného SP.**

**Dotaz č. 60:**

SO 41-33-01.1 – Na položce č. 21 – 545112 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ neodpovídá výměra 56 ks počtu svarů nových kolejnic délky 75 m. Žádáme o opravu výměry.

**Odpověď: V soupisu prací je uvedený výpočet počtu svarů, při uvažování délky kolejnicového pásu 120m. Výměra je v pořádku, opraven výpočtový vzorec. Opravený SP v příloze.**

**Dotaz č. 61:**

SO 41-33-01.1 – Na položce č. 23 – 544311 - IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 je nesprávná výměra 15 ks. Žádáme o opravu.

**Odpověď: Výměra položky opravena, opravený SP v příloze**

**Dotaz č. 62:**

SO 41-33-01.1 – V soupisu prací chybí práce v provizorním stavu, dle přílohy č. 12.

**Odpověď: SP aktualizován o provizorní stavy, viz příloha**

**Dotaz č. 63:**

SO 43-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (zvláštní vybavení výhybek …) pro nové výhybky, i dle Směrnice SŽDC č. 77:

Pražce žlabové

LISY ve výhybkách

Stoličky SVV

Závěry

Perlitizace

**Odpověď: Doplněno, opravený SP viz příloha**

**Dotaz č. 64:**

SO 43-33-01.1 – Žádáme o opravu číslování a opravu kódů všech položek.

**Odpověď: Opravený SP viz příloha**

**Dotaz č. 65:**

SO 43-33-01.1 – Na položce IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 je nesprávná výměra 3 ks. Žádáme o opravu.

**Odpověď: Výměra položky opravena, opravený SP v příloze**

**Dotaz č. 66:**

SO 43-33-01.1 - Ptáme se zadavatele, co je obsahem regenerace výhybek na položkách č. 1 - OTSKP 2019 - REGENEROVANÁ J R 65 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ, výměra 4 ks. Není tato položka v soupisu prací omylem?

**Odpověď: položka vypuštěna, opravený SP v příloze**

**Dotaz č. 67:**

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (zvláštní vybavení výhybek …) pro nové výhybky, i dle Směrnice SŽDC č. 77:

LISY ve výhybkách

Prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyka

Výroba obloukové výhybky + dokumentace pro výh.č. 41

**Odpověď: Doplněné položky pro zvláštní vybavení výhybek**

* **č. 31 539211 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ**
* **č. 32 539212 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ**
* **č. 33 539551 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ**
* **č. 34 539710 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY**
* **č. 35 75C161 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ – DODÁVKA**
* **č. 36 75C167 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ**

**Viz přiložený SP**

**Dotaz č. 68:**

SO 45-33-01.1 – Na položce č. 20 - 5331D3 - J 60 1:12-500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ, výměra 5 ks (výhybky č. 1, 2, 14, 55, 56) je srdcovka PHS. Ve výkresech Kolejový plán jsou srdcovky ZMB3. Ptáme se zadavatele, která srdcovka má být použitá u těchto výhybek.

**Odpověď: Opravená položka č. 20 - J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ. Opravený SP viz příloha**

**Dotaz č. 69:**

SO 45-33-01.1 – Ptáme se zadavatele, co je obsahem regenerace výhybek na položce č. 21, výhybky č. 27, 34, 37 a 38.

**Odpověď: Součástí projektové dokumentace je předkategorizace materiálu železničního svršku. Z toho je možné odvodit přibližný rozsah regenerace. Přesný rozsah pak bude určen na místě, pochůzkou a zápisem do Zadávacího protokolu regenerace.**

**Dotaz č. 70:**

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o opravu výměry na položce č. 25 – 539101 - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS (21 kpl) a doplnění nové položky pro výhybky 1:12-500, které mají sestavu 2 ks žlabových pražců.

**Odpověď: Výměry opraveny, doplněna položka č.26 539102 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS. Opravený a doplněný SP v příloze**

**Dotaz č. 71:**

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o opravu nesprávných výměr na položce č. 31 – 545111 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ (21výhybekx14svarů + výměna kolejnic na položkách č. 35 a 37) a na položce č. 32 – 545112 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ pro nové kolejnice délky 75 m + regenerované koleje na položkách č. 14 a 15.

**Odpověď: Opraveny výměry položek, viz SP v příloze**

**Dotaz č. 72:**

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění položky pro svary S49 pro koleje na položkách č. 12 a 13 a výměnu kolejnic na pol. č. 36.

**Odpověď: Doplněná položka č. 40 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ. Opravený SP viz příloha**

**Dotaz č. 73:**

Ptáme se zadavatele, jestli následující položky v SO žel. svršků:

- SO 41-33-01.1 – položka č. 24 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 5 690 m,

- SO 42-33-01.1 – položka č. 15 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 2 600 m,

- SO 43-33-01.1 – položka č. 1 – OTSKP 2019 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 675 m,

- SO 44-33-01.1 – položka č. 9 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 5 661,843 m,

- SO 45-33-01.1 – položka č. 38 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 6 300 m,

- SO 46-33-01.1 – položka č. 13 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 1 200 m,

- SO 47-33-01.1 – položka č. 12 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 1 114 m,

nejsou obsažené již v **SO 4x-33-01.2 …železniční svršek 3ti podbití?** V případě že ano, žádáme o zrušení těchto položek v **SO 4x-33-01.1 … železniční svršek**.

**Odpověď: Položky vypuštěny z SO 4x-33-01.1, protože jsou obsaženy v SO 4x-33-01.2. Upravené SP v příloze.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 1. 2020 v 10:00 hod. na den 10. 1. 2020 v 10:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2019-043002). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 1. 2020 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 1. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** 055 - 073

V Praze dne

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace