Název veřejné zakázky: „Hoštejn TNS - oprava oplocení“

**Předmět veřejné zakázky:**

Účelem veřejné zakázky je oprav nefunkčního oplocení a komunikace v areálu TNS Hoštejn.

**Místo plnění veřejné zakázky:**

Kraj: Olomoucký kraj

Obec: Hoštejn

Katastrální území: Hynčina, Hoštejn

Číslo parcely: st. 2241/1, st. 112/2

**Popis požadovaných prací:**

**SO 01 Oprava oplocení**

- V rámci tohoto SO bude opraveno stávající oplocení. Stavbou dotčené již nefunkční oplocení bude demontováno a nahrazeno plotovými 3D panely. Součástí bude i výměna stávající silniční brány a branky za dvoukřídlou bránu opatřenou motorizací dálkově ovládanou pomocí GSMR technologie, průjezdná šířka 4000 mm, taktéž bude provedena výměna dvoukřídlové kolejové brány za novou mechanicky ovládanou dvoukřídlovou s bezpečnostním uzamykáním ve shodném vizuálním provedení jako oplocení. Oplocení a výplň brány bude proveden panely 3D - velikost ok 12,7 x 76,2 mm dráty 4 mm s garancí vysoké pevnosti, povrchová úprava z pozinkovaného drátu, který je následně ošetřen adhezní vrstvou a poplastován vrstvou přilnavého polyesteru o min. tloušťce 100 mikronů. V horní části oplocení bude doplněn ostnatý drát ve dvou řadách s celkovou výškou 2350 mm. Železobetonové sloupky a pilíře budou odstraněny a nahrazeny novými ocelovými sloupky pozinkované zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m2) v souladu s EURO normou 10147. Součástí instalace je i natažení kabelu pro přívod el. energie pro pohon brány.

Na posuvné vjezdové bráně bude obnoven informační systém výměnou dopravních a informativních tabulí.

- Elektroinstalace: napětí pohonu brány: 110V DC – toto napětí přivedeno z TNS novým kabelem CYKY-O-3x4  - dle typu pohonu, upřesní dodavatel. Dále bude položen nový kabel CYKY-O-7x2,5 pro možné budoucí komunikační zařízení s TNS – ukončen na pilíři nové brány.

Součástí požadavků je provedení opravy stávající areálové komunikace. Bude srovnán stávající povrch a následně vytvořen nový kryt z kameniva v tloušťce 150mm.

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně

nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod..

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

***Zvláštní technické podmínky***

* Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
* Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
* Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
* Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní provoz.
* Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku výše uvedených prací.



