|  |  |
| --- | --- |
| **GEODETICKÉ ÚDAJE** | |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **BODOVE\_POLE.mdb** ----- Umístěná v: s:\\  Pracoviště:   **SŽG Praha - OCD** -   27.9.2017   7:08:20    -   Šíp | **!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **534** | km: **1,443**   Katastrální území: Stará Huť | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 763137,298 |
| *X =* | 1074244,978 |
| *Nadm. výška* | 358,163 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | 49° 47' 02,90430" N |
| *Longitude* | 14° 12' 02,61266" E |
| *ElHigh* | 404,071 |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Niv. |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | měřický hřeb v beton.obrubníku | | |
| *Poznámka:* | ETRF2000 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 12.11.2012 - | | |
| *Transformační klíč:* | TRK21721000008 | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29063 | | |
| *Technická zpráva:* | TZZBP1721KM000-032.pdf | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **687** | km: **1,818**   Katastrální území: Stará Huť | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 762855,078 |
| *X =* | 1074464,618 |
| *Nadm. výška* | 362,323 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *ElHigh* |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Niv. |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | měřický hřeb | | |
| *Poznámka:* |  | | |
| *Vyhotovil:* | GJW Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 11.11.2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* |  | | |
| *Technická zpráva:* |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **GEODETICKÉ ÚDAJE** | |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **BODOVE\_POLE.mdb** ----- Umístěná v: s:\\  Pracoviště:   **SŽG Praha - OCD** -   27.9.2017   7:08:21    -   Šíp | **!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **3050** | km: **2,098**   Katastrální území: Stará Huť | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 762591,686 |
| *X =* | 1074483,402 |
| *Nadm. výška* | 368,269 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | 49° 46' 57,71997" N |
| *Longitude* | 14° 12' 31,28268" E |
| *ElHigh* | 414,158 |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Niv. |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen M2+OTZ | | |
| *Poznámka:* | ETRF2000, využita stabilizace bodu ČSTS 2108-224 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 12.11.2012 - | | |
| *Transformační klíč:* | TRK21721000008 | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29063 | | |
| *Technická zpráva:* | TZZBP1721KM000-032.pdf | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **3140** | km: **12**   Katastrální území: Nová Ves pod Pleší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 757820,812 |
| *X =* | 1069275,103 |
| *Nadm. výška* | 437,421 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | 49° 50' 06,10990" N |
| *Longitude* | 14° 15' 51,45560" E |
| *ElHigh* | 483,15 |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | GNSS |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen M2+OTZ | | |
| *Poznámka:* | ETRF2000, využita stabilizace bodu ČSTS 2102-42 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 22.7.2013 - | | |
| *Transformační klíč:* | TRK21721008029 | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29063 | | |
| *Technická zpráva:* | TZZBP1721KM000-032.pdf | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GEODETICKÉ ÚDAJE** | | | | |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **BODOVE\_POLE.mdb** ----- Umístěná v: s:\\  Pracoviště:   **SŽG Praha - OCD** -   27.9.2017   8:59:38    -   Šíp | | | | **!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!** |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | | | |
| *Definiční úsek:* | **04** | Popis DU | | | |
| *Číslo bodu:* | **745** | km: **12,086**   Katastrální území: Nová Ves pod Pleší | | | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  | | |
| *Y =* | 758044,706 |
| *X =* | 1069167,66 |
| *Nadm. výška* | 427,946 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *ElHigh* |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | niv. |
| *Typ určení bodu:* | MNČ |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen M1 | | | | |
| *Poznámka:* |  | | | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | | | |
| *Platnost (od-do):* | 15.5.2017 - | | | | |
| *Transformační klíč:* |  | | | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7216001 | | | | |
| *Technická zpráva:* | A\_TZ.pdf | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **555** | km: **12,452**   Katastrální území: Nová Ves pod Pleší | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 758041,547 |
| *X =* | 1068815,434 |
| *Nadm. výška* | 435,728 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | 49° 50' 19,85683" N |
| *Longitude* | 14° 15' 37,33009" E |
| *ElHigh* | 481,464 |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Niv. |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen s měřickým hřebem u přejezdu P5751 | | |
| *Poznámka:* | ETRF2000 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 1.3.2013 - | | |
| *Transformační klíč:* | TRK21721008029 | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29063 | | |
| *Technická zpráva:* | TZZBP1721KM000-032.pdf | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GEODETICKÉ ÚDAJE** | | | | |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **BODOVE\_POLE.mdb** ----- Umístěná v: s:\\  Pracoviště:   **SŽG Praha - OCD** -   27.9.2017   8:59:38    -   Šíp | | | | **!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!** |
| *Traťový úsek:* | **1721** | Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo) | | | |
| *Definiční úsek:* | **04** | Popis DU | | | |
| *Číslo bodu:* | **586** | km: **12,91**   Katastrální území: Nová Ves pod Pleší | | | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  | | |
| *Y =* | 758250,066 |
| *X =* | 1068411,862 |
| *Nadm. výška* | 444,843 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *ElHigh* |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Niv. |
| *Typ určení bodu:* | MNČ |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen s měřickým hřebem | | | | |
| *Poznámka:* |  | | | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | | | |
| *Platnost (od-do):* | 22.7.2013 - | | | | |
| *Transformační klíč:* |  | | | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29063 | | | | |
| *Technická zpráva:* | TZZBP1721KM000-032.pdf | | | | |