Technické parametry

**Kolový traktor**

Nový stroj

Záruka minimálně 48 měsíců

Jmenovitý výkon motoru minimálně 120 HP

Počet válců motoru maximálně 4

Objem motoru minimálně 4,5 l

Rámová konstrukce

Pohon 4x4

Přední náprava odpružená

Elektrický reverzor vlevo pod volantem

Maximální rychlost traktoru minimálně 40 km/h

Nejvyšší povolená hmotnost traktoru minimálně 9100 kg

Nosnost zadního 3-bod-závěsu traktoru minimálně 5250 kg

Rozvor náprav minimálně 2550 mm

Odpružená kabina

Klimatizace

Pracovní světa vpředu minimálně 4 ks

Pracovní světla vzadu minimálně 4 ks

Maják na kabině

Rádio

Tří rychlostní zadní VH, 1000/540/540E ot/min

Hydraulické čerpadlo o výkonu minimálně 115 l/min

Přední pneumatiky s šípovým vzorem o rozměru min: 420/70R28

Zadní pneumatiky s šípovým vzorem o rozměru min: 520/70R38

Minimálně 4 hydraulické okruhy vzadu

Přední 3-bod. závěs kat. II, nosnost minimálně 3,5 t

Závaží monoblok do předního 3-bod. Závěsu, hmotnost minimálně 1100 kg

Závaží do zadních kol, minimálně 300 kg celkem v obou kolech

**Příkopové rameno**

Nový stroj

Záruka minimálně 12 měsíců

Teleskopické provedení

Horizontální dosah při zataženém teleskopu minimálně 5,9 m

Horizontální dosah při vytaženém teleskopu minimálně 7,4 m

Pracovní záběr mulčovací hlavy minimálně 120 cm

Mulčovací hlava osazena kladivy Y, minimálně 60 ks

Elektrický paralelogram

Rychloupínací závěs do zadního 3-bod. závěsu traktoru kat. III

Světelná rampa pro provoz na pozemních komunikacích

Hmotnost stroje maximálně 2300 kg

Objem olejové nádrže minimálně 80 l

Chladič oleje

Ovládání pomocí joysticku s elektronickým proporčním ovládáním

Pohon hydraulického čerpadla od VH traktoru

Kopírovací válec mulčovací hlavy o průměru min 140 mm

Hydropneumatické odpružení

Protizávaží minimálně 230 kg