|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 6739/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@szdc.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 29. července 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

SO02\_1, Ve „Konstrukcni\_skladby\_zatepleni“ se ve skladbě F.07 nachází prkenný záklop. Ve výkresu tato skladba není, ale mělo by odpovídat odznačení P.07. Ve výkazu výměr, ale položka na záklop není. Prosíme o doplnění.

**Odpověď:**

P.07 (podlaha PŮDA)

- prkenný záklop, tl. 22 mm

- tepelná izolace z MW do dřevěného dvojitého roštu, celková tl. izolace 240 mm

- parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, fólie lehkého typu s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou pro parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu (např. Vario KM Duplex UV)

- vyčištěný povrch stávajícího záklopu dřevěné trámové stropní konstrukce

celková tloušťka podlahy cca 265 mm

*Položka – prkenný záklop bude do VV doplněna.*

**Dotaz č. 2:**

SO02\_1, Ve „09.1\_zamecnicke\_v“ je výrobek Z01. Ve výkazu výměr pro tento výrobek není položka. Prosíme o doplnění.

**Odpověď:**

*Položka bude doplněna do VV.*

**Dotaz č. 3:**

SO02\_2, pol. 15 a 16, Položka č. 15 je určena pro dláždění z kamene, ale položka č. 16 je materiál na betonovou přídlažbu. Ve výkresu situace je uvedena kamenná dlažba. Prosíme o upřesnění, jestli se bude jednat o betonový materiál nebo kamenný.

**Odpověď:**

V rámci přeložky SEK Cetin, kanalizace aj. bude zasažena kamenná dlažba stávající komunikace. Bude opravena. Ostatní dlažba kolem budovy bude betonová.

**Dotaz č. 4:**

SO02\_1, pol. 37. Bouraná plocha (podlahy půdy) je 584 m2. Tepelná izolace je počítána v ploše 817 m2. Je výměra bourané plochy menší jak plocha izolace?

**Odpověď:**

Výměra bourané plochy je shodná s plochou izolace – 817m2.

*Položka 37 – bude opravena ve VV.*

**Dotaz č. 5:**

SO02\_1, pol. 42. Ve výkazu výměr je počítáno s novými cedulemi, ale projektová dokumentace uvažuje se zpětnou montáží stávajících. Mají být nové nebo se použijí stávající? Pokud se budou dávat nové, tak prosíme o specifikaci jednotlivých cedulí.

**Odpověď:**

Cedule budou nové. Přesná specifikace cedulí *viz příloha: 20\_NS\_informacni\_s.pdf*

**Dotaz č. 6:**

SO02\_1, pol. 71 a 72. Ve výkazu položky je označení K07 a K06. Toto označení se v projektové dokumentaci nenachází. V PD 09.2\_klempirske\_v je pouze označení K01 a to jsou parapety. Prosíme o opravu výkazu výměr a správnou specifikaci. Také prosíme o prověření, jestli položka 71 je správně použita.

**Odpověď:**

Stávající parapetní plechy budou demontovány a po provedení zateplovacího systému nahrazeny par. plechy z titanzinkuK01. *Ve výkresech pohledů E. Vyspecifikovaná položka bude vložena do VV.*

Položka 71,72 – upřesnění viz Klempířské výrobky (skladba K07 a K06) a výkres č.12.

Položka 71 bude upravena dle specifikace.

*Viz příloha - 18\_NOVY STAV\_POHLEDY.pdf*

*21.4\_NS\_klempirske\_v.pdf*

*12\_NOVY STAV\_PUDORYS\_1NP.pdf*

**Dotaz č. 7:**

SO02\_2, pol. Výkaz výměr uvažuje, že vybouraná asfaltová plocha bude nahrazena betonovou dlažbou. V PD je však zakresleno, že se plocha znovu obnoví a i v technické zprávě se píše o obnově asfaltový ploch. Prosíme o dopřesnění.

**Odpověď:**

Viz SO 02.2 - úpravy chodníku, technická zpráva (strana 2):

„*Rozsah opravovaných ploch je uveden ve výkresové části projektové dokumentace. (02-situace)*

*V místě původních dlážděných ploch bude opět provedena* ***dlažba betonových dlaždic****, v místech původně* ***s asfaltovým povrchem*** *bude tento obnoven s výjimkou pásu šířky cca 2,0 m podél výpravní budovy, kde bude provedena dlažba*. *V souvislosti s přeložkou SEK (samostatná stavba) bude v nezbytném rozsahu rozebrána stávající* ***kamenná dlažba*** *na příjezdové komunikaci v místě výkopu přeložky.“*

**Zadavatel zajišťuje opravu výkazů výměr, které neprodleně po obdržení zveřejní.**

**Za dobu prodlení bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **3. 8. 2020** na den **4. 8. 2020.**

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do ***4. 8. 2020 do 9:00 hodin***“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

18\_NOVY STAV\_POHLEDY.pdf

20\_NS\_informacni\_s.pdf

21.4\_NS\_klempirske\_v.pdf

12\_NOVY STAV\_PUDORYS\_1NP.pdf

V Olomouci dne 29. 7. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace