**Technická specifikace zařízení**

**Pronájem velkoformátového zařízení pro OŘ Ostrava**

Tisk:

Technologie: tonerový voděodolný tisk

Rozlišení: min. 600 x 600 dpi

Kalibrace: automatické nastavení tiskové hlavy (hlav)

Počet rolí: 4

Rychlost tisku (minimálně): 170 A1/h, 21,2 s/A1

Typy médií: nenatírané 60 – 160 g.m-2

Velikost médií: šířka 297 – 1 067 mm

délka 200 m min na roli, 400 m max.

Výstup: horní výstupní zásobník

Sken:

Rozlíšení: do 600 dpi

Přesnost skenování: 0,1% +/- 1 pixel

Měřítko zvětšení reprodukce: automatické

volitelné 10 – 100%

Datové formáty skenu: TIFF, PDF, PDF/A, CALS, JEPG

Multipage PDF, PDF/A, TIFF

Umístění skeneru na zařízení

Skládání:

Min. rychlost skládání: 10 m.min-1

Formát skládání: 210 mm se zakládacím okrajem

210 mm bez okraje

190 mm bez okraje

Příčný sklad: 297 / 305 mm

Šířka papíru: 297 - 917 mm

Délka papíru: 405 – 2 500 mm

Dobra pronájmu včetně servisu na 4 roky (48 měsíců)

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nájem velkoformátového velkometrážníhoplotteru, scanneru a kopírovacího zařízení určeného k tisku, kopírování a skenování, včetně souvisejícího programového a technického vybavení (dále také jen „zařízení“), a dále včetně souvisejících servisních činností, materiálových nákladů a dalších činností spojených s nájmem zařízení,   
a to na dobu 4 let.

Zařízením se podrobněji rozumí:

* zařízení pro barevný tisk a kopírování velkých formátů
* zařízení pro barevné skenování velkých formátů
* zařízení pro skládání velkých formátů

Servisními činnostmi se podrobněji rozumí:

* zajištění provozuschopnosti zařízení po dobu trvání nájmu zařízení – provádění servisních prací a pravidelné údržby, stanovené výrobcem zařízení, aby byl zajištěn řádný   
  a nepřetržitý provoz a funkčnost zařízení

Materiálovými náklady se podrobněji rozumí:

* dodávka tonerů, včetně odvozu prázdných tonerů
* dodávka náhradních dílů nutných po řádný a nepřetržitý provoz a funkčnost zařízení

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti spojené s nájmem zařízení:

- doprava a instalace zařízení v místě plnění – součástí instalace je připojení zařízení k datové síti nájemce dle požadavku provozních techniků nájemce (zařízení musí být kompatibilní s datovou sítí nájemce), zprovoznění zařízení a provedení technického proškolení obsluhy zařízení s písemným záznamem – min. 2 pracovníci

* pojištění zařízení

- předání návodu k použití v českém jazyce

Předmětem veřejné zakázky není dodávka papíru.