|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 8008/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 25. srpna 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 19

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 207:**

U všech provozních souborů části D.1.2 a u PS 00-01-51, PS 00-01-52 v části D.1.1 postrádáme položku pro ocenění realizační dokumentace (položka „VYPRACOVÁNÍ RDS“), tak jak je tato položka uvedena u zbylých provozních souborů části D.1.1. Domníváme se správně, že pro tento účel může být použito položky č. 4 „Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)“ ve Všeobecném objektu SO 98-98?

**Odpověď:**

Vypracování RDS následujících PS bude oceněno v rámci položky č. 4 „Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)“ ve Všeobecném objektu SO 98-98:

PS 00-01-51

PS 00-01-52

PS 00-02-51

PS 00-02-52

PS 00-02-53

PS 00-02-81

PS 00-02-91

PS 01-02-91

PS 03-02-11

PS 03-02-41

PS 03-02-91

PS 05-02-11

PS 05-02-21

PS 05-02-41

PS 05-02-42

PS 05-02-43

PS 05-02-71

PS 05-02-91

PS 05-02-92

PS 91-02-91

PS 91-02-92

PS 05-02-92

**Dotaz č. 208:**

SO03-10-01: pol.č.27 soupisu prací má dle popisu reprezentovat úpravu GPK po průjezdu SČ před sanační linkou. V tomto objektu však SČ a sanační linka nasazena nebude. Není pol.č.27 nadbytečná?

**Odpověď:**

Ze Soupisu SO 03-10-01 byla odstraněna položka

Č.27, 542121R, SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

Pořadí následných položek bylo přečíslováno (v Soupisu prací vyznačeno červeně)

*Upraven dokument SO031001\_upr05.xlsm*

**Dotaz č. 209:**

SO03-10-01: není nám jasný význam pol.č.26 soupisu prací. O jakou úpravu GPK ve stávajících úsecích se jedná a kdy má být provedena? Snížení převýšení je zahrnuto v pol.č.25 a úprava GPK při zřizování nových kolejí je součástí položek zřízení kolejí.

**Odpověď:**

Položka č.26 (*542121; SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M)* obsahuje podbíjení koleje ASP, které je nezbytné pro navázání nového stavu kolejových spojek s novou osovou vzdáleností 4,50m plynule do stávajícího stavu traťových kolejí s osovou vzdáleností ~4,10m tak, aby byla zajištěna provozuschopnost 1.TK a 2.TK mezi jednotlivými stavebními etapami. Toto podbíjení je nad rámec položek pro zřízení kolejového roštu nebo výhybek a nad rámec položky pro snížení převýšení koleje. (Položka zůstává beze změny).

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Přílohy:**

SO031001\_upr05.xlsm

V Olomouci dne 25. 8. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace