Příloha č. 6 Zadávací dokumentace č. j. 53300/2020-SŽ-GŘ-O8

# Technická specifikace vozidel

Vozidla musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 341/2014 Sb.). Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2.

Vozidla musí být nová z produkce aktuálního nebo předchozího roku. Jednotliví pověřující zadavatelé musí být prvním uživatelem požadovaných vozidel. Zadavatel požaduje přihlášení vozidel do registru silničních vozidel. Pověřující zadavatelé jsou povinni poskytnout účastníkovi potřebnou součinnost při registraci vozidla. Zadavatel uvádí, že pověřující zadavatelé Česká republika – Drážní inspekce a Česká republika – Státní stavební správa jsou v souladu s § 8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeni od poplatku za registraci vozidla. U vozidel, která budou pořizována zadavatelem, který není od poplatků za registraci vozidel osvobozen, tedy Správa železnic, s.o., musí být poplatek za registraci vozidla zahrnut v pořizovací ceně vozidla Cp.

Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.

Bude-li vozidlo předáváno v období mezi 16. říjnem a 31. březnem, musí být na vozidle nasazena druhá sada kol se zimními pneumatikami. Dodané letní a zimní pneumatiky nesmí být v době předání vozidla starší než 18 měsíců.

Vozidla budou dodána včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10 l pohonných hmot v nádrži, druhé sady kol (disků a pneumatik, letních či zimních dle termínu předání vozidla) a povinné výbavy.

**Technické parametry a výbava vozidel**

Zadavatel požaduje splnění veškerých níže uvedených technických parametrů vozidel ve standardní výbavě, která je definována v tabulkách níže. Požadované hodnoty parametrů mohou být účastníkem překročeny, a to pouze ve prospěch zadavatele. Technické parametry, zejména pak vybavení vozidel, mohou být doplněny o další vhodné vybavení či parametry. Veškeré další nabízené vybavení či parametry však musí být zahrnuty do pořizovací ceny vozidla Cp, stejně jako požadované vybavení.

Zadavatel dále požaduje možnost dodání jednotlivých vozidel včetně nadstandardní výbavy, jejíž výčet je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Jestliže bude některá z položek nadstandardní výbavy již zahrnuta v pořizovací ceně vozidla Cp, je účastník povinen tuto skutečnost uvést do tabulky níže, a to na poslední řádek "další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp“.

Rozsah nadstandardní výbavy je maximální. Výbava bude konkretizována v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění zasílaných pověřujícími zadavateli vybraným účastníkům zadávacího řízení. Tím se rozumí, že požadavek na nadstandardní výbavu může být sortimentně a početně užší o položky nadstandardní výbavy naceněné v nabídce účastníka v příloze č. 2 zadávací dokumentace nebo jim může být roven. Při užším rozsahu nadstandardní výbavy bude v odpovídající hodnotě, dle nacenění, snížena celková cena požadovaného vozidla.

Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu vozidel z této přílohy je účastník povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně doložením následujícího:

1. Technické dokumentace nabízených vozidel v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy vozidel uvedených v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby účastníkem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny požadované parametry a další požadavky.
2. Vyplněné tabulky viz příloha této Technické specifikace, kde účastník doplní veškeré požadované parametry, ze kterých bude zřejmé splnění technických parametrů vozidel. Další nabízené vybavení či parametry nad rámec požadavků zadavatele, které jsou již zahrnuty v pořizovací ceně vozidel Cp, účastník uvede do samostatné kolonky (vždy poslední kolonka tabulky).
3. Technické dokumentace nabízených vozidel v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření dostupnosti požadované nadstandardní výbavy.

Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.

**Technická specifikace majáků**

Řešení pro kategorie vozidel P1, P1A a M4

Dodání, montáž a zprovoznění zvláštního světelného výstražného zařízení s kombinací modré, červené a oranžové barvy, tzv. rampy (technologie LED bez pohyblivých (rotačních) částí) s umístěním na střeše vozidel, dále 2 ks přídavných výstražných LED světel modré a červené barvy, umístěných v přední části vozidel (za plastovou mřížkou před chladičem) a 2 ks přídavných výstražných LED světel modré a červené barvy, umístěných v zadní části vozidel (v horních rozích), vše doplněné zvukovým výstražným zařízením s možností reprodukce mluveného slova.

Zvláštní světelné a zvukové výstražné zařízení musí mít samostatný vypínač s možností úplného odpojení od elektrické sítě vozidla.

Všechny dodávané a montované prvky musí být homologované v souladu s předpisem EHK č. 65, (zvláštní výstražné svítilny) pro 2 úrovně svítivosti – základní intenzita je určena pro denní použití, snížená intenzita pro noční použití a podle EHK 10 (elektromagnetická kompatibilita), respektive vyhláškou č. 341/2014 Sb., v platném znění, s možností zápisu do Osvědčení o registraci vozidla (Technického průkazu).

Podrobnosti, viz TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU, č.j. MV-36362-1/PO-IZS-2019, Zvláštní výstražné zařízení - světelná část, TP-STS/20-2019

**Technická specifikace označení vozidel - polep**

Řešení pro kategorie vozidel P1, P1A a M4

Dodání a montáž samolepícího zvýrazňujícího prvku, tvořeného bílým reflexním vodorovným pruhem po bocích karosérie. Bílý vodorovný pruh musí mít výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm. Pruh může být zúžen v místě, kde do něj zasahuje blatník (podběhy kol).

Na přední část vozidel (kapotu motoru) umístit vodorovný nápis HASIČI v provedení kolmým písmem, písmeny velké abecedy, v reflexním provedení, bílé barvy. Rozměr: délka 800 mm, výška 200 mm nebo dle rozměrů přední kapoty. Nápis HASIČI bude ve spodní části přední kapoty, ve střední části kapoty.

Na zadní část vozidla umístit na levou stranu (strana řidiče) vodorovný nápis HASIČI v provedení kolmým písmem, písmeny velké abecedy, v reflexním provedení, bílé barvy. Rozměr: výška 105 mm.

Všechny dodávané a montované prvky musí být homologované v souladu s předpisem EHK č. 65 o zvláštních výstražných zařízeních, respektive vyhláškou č. 341/2014 Sb., v platném znění, s možností zápisu do Osvědčení o registraci vozidla (Technického průkazu) a musí splňovat vyhlášku č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, a vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění.

**Technická specifikace nástavby ložného prostoru**

Řešení pro kategorie vozidel P1, P1A a P1AT

Dodání a montáž nástavby ložného prostoru (boudy), do výše střechy kabiny, vzadu otevírací a uzamykatelné, odpovídající designové linii vozidla, s těsněním zádových dveří, vnitřním stropním svítidlem, spoilerem s třetím brzdovým světlem a vyhřívaným zadním sklem. Zámek zadních otevíracích dveří nástavby musí být ovládán pomocí centrálního zamykání vozidla z originálního příslušenství výrobce, stejně jako zámek čela nákladového prostoru. Nástavba ložného prostoru (bouda) musí být upevněná bez vrtání do karosérie vozidla. Musí být lakovaná a na výběr musí být bílá, modrá nebo červená barva. Pokud je barva nástavby ložného prostoru (boudy) stejná jako barva karoserie, musí být i stejného barevného odstínu.

**Technická specifikace elektrické zásuvky pro dobíjení akumulátorových baterií vozidla a předehřev ke stálému temperování motoru**

Řešení pro kategorii vozidel P1A

Dodání a montáž sdružené elektrické zásuvky pro dobíjení akumulátorových baterií, předehřevu, určenému ke stálému temperování chladící soustavy motoru. Zásuvka, musí být umístěna v blízkosti nástupu řidiče a při spuštění motoru se musí samočinně odpojit. Součástí dodávky musí být příslušný protikus s přívodním kabelem délky min. 4m.

**Část A Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: V1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | Provedení | dodávka – van |
| 2 | počet dveří | - |
| 3 | počet míst k sezení | 2 |
| 4 | Motor | Vznětový |
| 5 | Palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 60 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | 220 |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x2 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | 3000 (pouze nákl. prostor za dělící přepážkou) |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | 50 |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 700 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1000 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | Plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 2600 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 | výbava | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava |
| 25 | koberce/podlahy | gumové koberce vpředu |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část B Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: V3A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | dodávka - van – osobní |
| 2 | počet dveří | boční posuvné dveře vpravo i vlevo |
| 3 | počet míst k sezení | 7 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 60 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | 220 |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x2 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | 750 |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | 50 |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 700 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1400 za druhou řadou sedadel |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 2700 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 | výbava | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava |
| 25 | koberce/podlahy | gumové koberce vpředu i vzadu |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část C Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: V2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | dodávka - van – osobní |
| 2 | počet dveří | boční posuvné dveře vpravo i vlevo prosklené; dveře nákladového prostoru neprosklené |
| 3 | počet míst k sezení | 5 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 60 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | 220 |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | 750 (pouze nákl. prostor za dělící přepážkou) |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | 50 |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 700 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1000 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá/bílá/červená |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 2600 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava |
| 25 | koberce/podlahy | gumové koberce vpředu i vzadu |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Kategorie vozidla: V3B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | Provedení | dodávka - van – osobní |
| 2 | počet dveří | boční posuvné dveře vpravo i vlevo |
| 3 | počet míst k sezení | 7 |
| 4 | Motor | Vznětový |
| 5 | Palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 60 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | 220 |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | 750 (pouze nákl. prostor za dělící přepážkou) |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | 50 |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 700 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1400 za druhou řadou sedadel |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | Plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 2700 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava |
| 25 | koberce/podlahy | gumové koberce vpředu i vzadu |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část D Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: F6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | dodávka - furgon; nákladový prostor bez prosklení; pevná dělící stěna mezi kabinou a nákladovým prostorem |
| 2 | počet dveří | pravé boční posuvné dveře |
| 3 | počet míst k sezení | 3 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 92 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 1100 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 3450 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | - |
| 23 | min. světlá výška (mm) | 190 |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| Povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce/podlahy | gumová podlaha prostoru pro cestující (může být vyjímatelná) a zesílená podlaha nákladového prostoru s protiskluzovým povrchem |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část E Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: M2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | dodávka – mikrobus |
| 2 | počet dveří | pravé boční posuvné dveře |
| 3 | počet míst k sezení | 9 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 92 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 800 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | za poslední řadou sedadel 1000 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá/bílá/červená |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 3250 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| zadní stěrač(e) |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce | gumové koberce vpředu, pro 2. i 3. řadu sedadel |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Kategorie vozidla: M3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | osobní – mikrobus |
| 2 | počet dveří | boční posuvné dveře vpravo i vlevo |
| 3 | počet míst k sezení | 8 (uspořádání 2+3+3) |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 120 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální nebo automatická |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 800 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | za poslední řadou sedadel 800 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | bílá barva/stříbrná/šedá metalíza |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 3250 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – automatická s klimatizací pro všechny řady sedadel |
| tempomat |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| tónovaná skla (max. dle legislativy) |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce, min. 6 reproduktorů |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| USB vstup |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| parkovací senzory/kamery vpředu i vzadu |
| povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce | textilové koberce vpředu a pro všechny řady sedadel |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část F Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: L5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | valník s dvoukabinou - pevná nástavba s plachtou |
| 2 | počet dveří | 4 |
| 3 | počet míst k sezení | min. 6 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 92 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 900 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 2000 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | 1200 |
| 18 | barva karoserie | modrá/bílá/červená |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | ložná plocha | dno z voděodolné překližky, bočnice z hliníkového plechu (všechny bočnice sklopné, výška min. 350 mm) |
| 21 | plachta | krycí PVC na ložnou plochu o min. výšce 1 200 mm plus rám; barva modrá/šedá |
| 22 | min. délka (mm) | - |
| 23 | min. rozvor (mm) | 3250 |
| 24 | min. světlá výška (mm) | - |
| 25 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 26 | koberce | Gumové koberce vpředu i vzadu. |
| Dno korby z voděodolné překližky. |
| 27 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 28 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 29 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 30 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část G Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: P1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | pick-up |
| 2 | počet dveří | 4 |
| 3 | počet míst k sezení | 5 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 110 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální, plus redukční převodovka |
| 10 | pohon kol | 4x4 – možnost volby pohonu pouze jedné nápravy |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 900 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1500 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá/bílá/červená |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 3000 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | 190 |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání dveří, včetně zadního čela korby |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce | gumové koberce vpředu i vzadu |
| plastová vana nákladového prostoru v celé výši korby včetně zadního čela korby |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Kategorie vozidla: P1A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | pick-up |
| 2 | počet dveří | 4 |
| 3 | počet míst k sezení | 5 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 110 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., automatická, plus redukční převodovka |
| 10 | pohon kol | 4x4 – možnost volby pohonu pouze jedné nápravy |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 900 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1500 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | modrá/bílá/červená |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 3000 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | 190 |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání dveří, včetně zadního čela korby |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce | gumové koberce vpředu i vzadu |
| plastová vana nákladového prostoru v celé výši korby včetně zadního čela korby |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Kategorie vozidla: P1AT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | pick-up |
| 2 | počet dveří | 4 |
| 3 | počet míst k sezení | 5 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 110 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., automatická, plus redukční převodovka |
| 10 | pohon kol | 4x4 – možnost volby pohonu pouze jedné nápravy |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 900 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | 1500 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | - |
| 18 | barva karoserie | bílá |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 3000 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | 190 |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání dveří, včetně zadního čela korby |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce | gumové koberce vpředu i vzadu |
| plastová vana nákladového prostoru v celé výši korby včetně zadního čela korby |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |

**Část H Veřejné zakázky**

**Kategorie vozidla: M4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | dodávka – osobní - mikrobus |
| 2 | počet dveří | pravé boční posuvné dveře |
| 3 | počet míst k sezení | 9 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. výkon (kW) | 120 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |
| 9 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 10 | pohon kol | 4x4 |
| 11 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 12 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 13 | min. objem palivové nádrže (dm3) | - |
| 14 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 15 | min. užitečné zatížení [kg] | 800 |
| 16 | min. délka ložné plochy [mm] | za poslední řadou sedadel 1200 |
| 17 | min. výška ložné plochy [mm] | 2000 |
| 18 | barva karoserie | červená |
| 19 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 20 | plachta | - |
| 21 | min. délka (mm) | - |
| 22 | min. rozvor (mm) | 3500 |
| 23 | min. světlá výška (mm) | - |
| 24 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu alespoň vpředu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken min. předních dveří |
| Zadní stěrač(e) |
| rádio - originální z výroby a integrované v palubní desce |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| Povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 25 | koberce | gumové koberce vpředu, pro 2. i 3. řadu sedadel |
| gumová podlaha nákladového prostoru (může být vyjímatelná) |
| 26 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 27 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 150 000 km |
| 28 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 29 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |