NAŠE ZN: 11551/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková

TEL: +420 725 744 197

E-MAIL: Reckova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/27. 4. 2017

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 170:**

U SO:

SO 02-19-08 Řikonín - Vlkov u Tišnova, Lubenský tunel

SO 02-19-11 Řikonín - Vlkov u Tišnova, Níhovský tunel

u položky:

53 711815 IZOLACE TUNELŮ PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ

v TZ ani ve výkazu výměr nejsou uvedené požadavky na vlastnosti materiálu. Žádáme o bližší specifikaci materiálu na polymerní stříkanou izolaci.

**Odpověď k dotazu č. 170:**

Systém vodotěsných izolací musí být pro použití na dráze schválený od SŽDC. Schválené systémy naleznete na stránce <http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-mosty-a-tunely/3.1.systemy-izolaci.html>, kde je uložen soubor [Schválené systémy vodotěsných izolací (pdf)](http://www.szdc.cz/soubory/zeleznicni-svrsek/sch-vyrob-izol.pdf) . Protože se jedná o schválené systémy izolací pro použití na dráze, není nutné ani možné je blíže specifikovat.

**Dotaz č. 171:**

**SO 02-19-11          Řikonín - Vlkov u Tišnova, Níhovský tunel**

Žádáme o úpravu množství položek:

1        015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI    T               444,675

 viz pol. 12573 \* 2,1t/m3

 211,750\*2,1=444,6750 [A]

Položka č. 12573 je výkop v zemníku a neukládá se na skládku.

Dále žádáme o opravu a vysvětlení množství u položek:

20            12110      SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                             m3           36,0000

21            12573      VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                   m3           211,7500

22            12583      VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II                                                  m3           90,0000

23            13173      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                              m3           175,7500

24            13173B   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA                                          m3km      6 352,5000

25            13183      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II                                                              m3           90,0000

26            13183B   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA                                         m3km      2 700,0000

27            17120      ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ             m3           2 839,7500

28            17411      ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                               m3           27,0000

29            18222      ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                    M2           8,1000

**Odpověď k dotazu č. 171:**

Položka č.1 soupisu prací:

Projektant předpokládá, že vykopaná zemina bude vhodná pro použití nazpět. V případě že zhotovitel zjistí, že zemina není vhodná pro použití nazpět, bude odvezena na skládku.

Jedná se o součet položek č. (12110 + 13173 + 13183) \*2,1 = (36+175,75+90)\*2,1 = 633,68T

Položky č.20 až 29 soupisu prací:

Položky vychází z prací prováděných nad portály tunelů, viz výkresová dokumentace a specifikace jednotlivých položek ve výkazech výměr. V rámci položek je uveden i způsob výpočtu výměr.

Pokud uchazeči není jasný některý z údajů ve výpočtových vzorcích, musí specifikovat který.

Upravený výkaz výměr přikládáme.

**Dotaz č. 172:**

SO 02-19-08 Řikonín - Vlkov u Tišnova, Lubenský tunel

Žádáme o opravu a vysvětlení množství u položek:

001          015112    POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI   T             234,4650

020          12110      SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                             m3           36,0000

021          12573      VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                   m3           111,6500

022          12583      VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II                                                  m3           90,0000

023          13173      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                              m3           75,6500

024          13173B   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA                                          m3km      3 349,5000

025          13183      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II                                                              m3           90,0000

026          13183B   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA                                         m3km      2 700,0000

027          17120      ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ             m3      1 331,1500

028          17411      ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                               m3           27,0000

029          18222      ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                    M2           8,1000

**Odpověď k dotazu č. 172:**

Položka č.001 soupisu prací:

Projektant předpokládá, že vykopaná zemina bude vhodná pro použití nazpět. V případě že zhotovitel zjistí, že zemina není vhodná pro použití nazpět, bude odvezena na skládku.

Oprava výměry položky v soupisu prací :  237,65 (Pol. č. 17120) x 2,1 =   499,07T

Položky č.020 až 029 soupisu prací:

Položky vychází z prací prováděných nad portály tunelů, viz výkresová dokumentace a specifikace jednotlivých položek ve výkazu výměr. V rámci položek je uveden i způsob výpočtu výměr.

Pokud uchazeči není jasný některý z údajů ve výpočtových vzorcích, musí specifikovat který.

V rámci dotazu byla upravena položka č. 027 soupisu prací, a to následovně:  
Jedná se o součet položek č. 12110 + 13173 + 13183 = 111,650+90 +36 = 237,65m3

Upravený výkaz výměr přikládáme.

**Dotaz č. 173:**

V rozpočtu z „Vysvětlení č.2“ pro SO 02-19-02 je v buňce I163 špatně součet a v buňce I180 chybně součin.

Prosíme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

**Odpověď k dotazu č. 173:**

Ano, vzorce SO 02-19-02 byly opraveny. Soupis prací přikládáme.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 05. 2017 na den 22. 05. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ   
Z2017-006477). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 19. 05. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 22. 05. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 19. 05. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 22. 05. 2017 v 10:15 hod.

**Příloha:**

*SO 02-19-02\_27042017*

*SO 02-19-08\_27042017*

*SO 02-19-11\_27042017*

V Praze ……………….. 2017

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 1.6.2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace