Název akce: **Revize, Provozní revize, Prohlídka a zkouška zdvihacích zařízení**

Veškerý rozsah požadovaných prací a dodávek opravy, bude realizován dle technických specifikací, které jsou přesně definovány a vymezeny v příloze č. 1a) této zadávací dokumentace.

1. **Charakteristický popis prací:**

Pro zajištění provozuschopnosti infrastruktury je nutné provést na UTZ kontrolu dle Vyhlášky č. 392/2003 Sb.. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a Vyhlášky č. 100/1995 Sb., která stanoví podmínky pro provoz určených technických zařízení.

Jedná se o tato zařízení: výrobce:

Jeřáb na DV typ HR 2503 v počtu 1 ks BAZ Trnava, BAZ Bratislava

Jeřáb na DV typ HR 3001 v počtu 26 ks BAZ Trnava, BAZ Bratislava

Jeřáb na DV typ NJ 70-2 v počtu 5 ks Ostroj Opava

Jeřáb na DV typ F80A.0.22E v počtu 4 ks FASSI

Jeřáb na DV typ HIAB 088 v počtu 3 ks HIAB

Jeřáb na DV typ NJ 70-1R v počtu 1 ks Ostroj Opava

Jeřáb na DV typ HR 2503 v počtu 1 ks BAZ Trnava

Jeřáb na DV typ F 85.B.0.22E v počtu 7 ks FASSI

Jeřáb na DV typ PK9002EH v počtu 12 ks Palfinger

Mostový jeřáb - dílenský v počtu 1 ks Vihorlat n.p.

Autojeřáb typ AD20 v počtu 1 ks ČKD Slaný

Sloupový jeřáb OEVS 03 v počtu 1 ks Vihorlat n.p.

Stojanový zvedák – soustava à 4 ks 3 ks soustava dílenských zvedáků drážních vozidel

1. 4x4t BAZ n.p. Bratislava
2. 4x3t ŽOS Č. Lípa
3. 4x3t ŽOS Č. Lípa

1. **Předmět plnění:**

Provozní revize, Revize a Prohlídka a zkouška zdvihacích zařízení na drážním vozidle (dále jen DV):

Jeřáb na drážním vozidle v počtu 60 ks

Revize a Prohlídka a zkouška zdvihacích zařízení soustav stojanových zvedáků:

Mostový jeřáb dílenský 1 ks výrobce Vihorlat n.p.

Autojeřáb typ AD 20 1 ks výrobce ČKD Slaný

Sloupový jeřáb typ OEVS 03 1 ks výrobce Vihorlat n.p.

Stojanový zvedák – soustava à 4 ks 3 ks 1. 4x4t BAZ n.p. Bratislava

2. 4x3t ŽOS Č. Lípa

3. 4x3t ŽOS Č. Lípa

1. **Upřesněný předmět zakázky:**

* Termín pro provedení Revize zdvihacího zařízení bude zhotoviteli oznámen 1 měsíc předem.
* Lokalita a plánovaný počet Revizí, zejména u DV bude v rámci možností volen tak, aby docházelo k sloučení potřeb Revizí u více drážních vozidel na jednom místě. Vždy se bude jednat o dohodu s ohledem na provozní požadavky Správy železnic, státní organizace, OŘ Praha, infrastruktura a kapacitní možnosti dodavatele.
* Dodavatel musí bez zbytečného prodlení přijetí požadavku potvrdit a spolupracovat se zástupci objednatele - provozovatele pro nalezení společného vhodného termínu zkoušky ZZ (termínu přistavení DV, autojeřábu).
* Objednatel si vyhrazuje právo měnit jméno osoby technického dozoru.
* Na provedení každé Revize/Zkoušky, bude vydána samostatná objednávka.