# 

# Technická zpráva

# zadávací dokumentace zakázky

## Oprava rozvodu elektrické energie v úseku Kopřivnice – Štramberk

##### Identifikační údaje stavby

##### Název: Oprava rozvodu elektrické energie

##### v úseku Kopřivnice - Štramberk

##### Stupeň PD: PROJEKT

**Kraj:**  Moravskoslezský

**Investor:** Správa železnic, státní organizace

**Zadavatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

**Provozovatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

**Místo stavby: žst. Kopřivnice os.n.**

**v km 17,820 – 17,899 na trati Studénka - Veřovice**

**mezistaniční úsek Kopřivnice os.n. – Štramberk**

**v km 17,899 - 19,183 na trati Studénka - Veřovice**

**žst. Štramberk**

**v km 19,183 – 19,580 na trati Studénka - Veřovice**

**Vypracoval : Kontroloval : Schválil:**

Ing. Patrik PAVLOREK Ing. Bogdan Fukala Ing. Jaromír Hubač

Dne 18.1.2021

**Obsah:**

[Technická zpráva 1](#_Toc61871493)

[zadávací dokumentace zakázky 1](#_Toc61871494)

[Oprava rozvodu elektrické energie v úseku Kopřivnice – Štramberk 1](#_Toc61871495)

[1. OBECNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky 3](#_Toc61871496)

[2. Umístnění a vlastnické vztahy 3](#_Toc61871497)

[3. Vymezení rozsahu a obsahu stavby 3](#_Toc61871498)

[4. Bezpečnostní normy a předpisy 4](#_Toc61871499)

**Přílohy:**

1. Dílčí část PD - Oprava rozvodu 6kV v úseku Kopřivnice - Štramberk (SO 02, SO 03)

### OBECNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky

Zadávací dokumentace se týká realizace zakázky „Oprava rozvodu elektrické energie v úseku Kopřivnice - Štramberk“

### Umístnění a vlastnické vztahy

Kabelový rozvod vn 6kV pro napájení ZZ je v majetku státu a Správa železnic, státní organizace má právo hospodařit s majetkem státu.

Parcelní číslo: 3454/1,3454/2,3454/3,3454/4,3454/6,3454/8,3454/9,3454/13,3455/7,2550/5,1937/1

Obec: Kopřivnice [599565]

Katastrální území: Kopřivnice [669393]

Číslo LV: 4782

Právo hospodařit s majetkem státu

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Parcelní číslo: 3454/14,3455/1

Obec: Kopřivnice [599565]

Katastrální území: Kopřivnice [669393]

Číslo LV: 4783

Vlastnické právo : České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Parcelní číslo: 2085/1

Obec: Kopřivnice [599565]

Katastrální území: Kopřivnice [669393]

Číslo LV: 5811

Právo hospodařit s majetkem státu

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Parcelní číslo: 3455/10

Obec: Kopřivnice [599565]

Katastrální území: Kopřivnice [669393]

Číslo LV: 1666

Vlastnické právo : Chalupová Zdeňka, Skupova 136/15, 74221 Kopřivnice

### Vymezení rozsahu a obsahu stavby

Vymezení rozsahu je dáno dílčí částí projektové dokumentace „Oprava rozvodu 6kV v úseku Kopřivnice - Štramberk (SO 02, SO 03)“.

Rozsah stavby :

Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi STS Kopřivnice os.n. - TTS 913

Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TTS 913 - STS Štramberk

Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu jako realizační, stupeň „PROJEKT“ a definují konkrétní stavební práce a jednotlivé stavební postupy.

Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

### Bezpečnostní normy a předpisy

Před zahájením montážních prací musí být zaměstnanci montážní organizace prokazatelně proškoleni z příslušných norem, předpisů a musí se dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, provozních předpisů provozovatele a ostatních norem přidružených.

V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. V případě nutnosti musí být pracoviště příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami. Při práci se musí používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označená nouzová cesta úniku.

Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní organizace.

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obvodu dráhy je třeba respektovat předpis SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zaměstnanci zhotovitele budou mít předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost v souladu s drážními předpisy:

a/Vedoucí práce bude s kvalifikací pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro dodavatelskou činnost dle vyhl. č. 100/1995. Tento pracovník bude mít také příslušnou zkoušku řady E dle směrnice SŽDC Zam1.

b/Elektromontéři budou mít příslušnou kvalifikaci dle vyhl. č.100/1995Sb. Musí být zdravotně způsobilí pro vykonávání své pracovní činnosti dle v době realizace platných právních předpisů.

Přehled základních norem je uveden v příloze č.5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.