# Základní požadavky předmětu nákupu

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **NÁKUP TECHNIKY PRO ÚDRŽBU ŽELEŽNIČNÍCH PROSTRANSTVÍ – ZIMNÍ TECHNIKA** je nákup strojů a zařízení určených pro potřebu správy tratí při údržbě drážního tělesa a správy elektrotechniky a energetiky za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.
* Nabízené (dodávané) stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitých, případně „předváděcích“ strojů“.

## 2. Specifikace strojů

* 2x sněhová fréza

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list stroje
* Návod k použití, údržbě a obsluze stroje
* Prohlášení o shodě výrobku
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců
* Provádění předepsaných servisních úkonů dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje). Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic.
* Servisní středisko dodavatele (případně jeho servisního partnera) dostupné v okruhu do 75km od Oblastního ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava (OJ zadavatele). Náklady na dopravu do/z místa servisního střediska v případě využití služeb servisu nese zadavatel. Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresu servisního střediska.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobků (viz níže připojená tabulka)
* Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.
* Uvedené parametry a výbava, případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.
* V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SNĚHOVÁ FRÉZA** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (uveďte HODNOTY, případně ANO / NE)** |
| **NABÍZENÝ STROJ:** | **-** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **MOTOR** | **-----** | **-----** |
| Zážehový (čtyř-taktní) | ANO |  |
| Výkon motoru | min. 10 HP |  |
| Elektrický startér na 230 V + ruční | ANO |  |
| **PODVOZEK a POHON** | **-----** | **-----** |
| Podvozek kolový | ANO |  |
| Rozměr kol | min. 16" |  |
| Počet rychlostí vpřed | min. 5 |  |
| Počet rychlostí vzad | min. 1 |  |
| **BUNKR A VÝHOZOVÝ KOMÍN** | **-----** | **-----** |
| Pracovní šířka | min. 750 mm |  |
| Výška "bunkru" | min. 550 mm |  |
| Odklízecí systém tří-stupňový | ANO |  |
| Průměr šněku | min. 300 mm |  |
| Nastavení směru komínu na ovládacím panelu | ANO |  |
| Rozsah nastavení komínu | min. 180° |  |
| **VYBAVENÍ, BEZPEČNOST, KOMFORT OBSLUHY** | **-----** | **-----** |
| Vyhřívané rukojeti | ANO |  |
| Polymerové lyžiny | ANO |  |
| Hmotnost stroje | max. 125 kg |  |
| **Servisní středisko v dosahu 75 km od sídla OJ zadavatele\*** | ANO | adresu servisu: |

**\*** počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy