|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nákup montovaného stání pro silnoproudá zařízení**  **Ev.č. VZ: 63521054** | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |
|  | **Název** | | | **Množství** | **Cena celkem bez DPH** | |
| 1. | **Montovaná nezateplená plechová garáž min. 6,9x8,7m pro 2 stání včetně dopravy na místo a montáže (OTV Studénka)**  (atypická světlá výška min. **2700**mm), (pultová střecha s antikondenzační fólií, spád zadní strana, barva fasády – světle šedá; barva atiky - Antracit, barva střechy – šedá G9006).  2ks dvoukřídlá ocelová garážová vrata (**3000 x 2705** mm, barva: Antracit) včetně zámků a zarážek  Okapový systém – plast, barva antracit | | | **2ks** | **,-Kč** | |
| 2. | **Montovaná** **nezateplená plechová garáž min. 3,9x8,7m pro 1 stání s vnitřní příčkou včetně dopravy na místo a montáže (OTV Studénka)**  (světlá výška min. **2120**mm), (pultová střecha thermopanel s  izolačním jádrem, spád zadní strana, barva fasády – světle šedá; barva atiky - Antracit, barva střechy - šedá G9006).  1ks dvoukřídlá ocelová garážová vrata (min. **3000 x 2125** mm, barva: Antracit) včetně zámků a zarážek  Okapový systém – plast, barva antracit  1ks ocelové dveře pravé otevírané vně garáže (min. **1000 x 2000** mm, barva: Antracit) včetně zámků a zarážek  1ks vnitřní plechová příčka na celou výšku kolmo na delší stranu garáže ve vzdálenosti 1,6m od zadní stěny garáže | | | **1ks** | **,-Kč** | |
| 3. | **Montované ocelové kryté stání (přístřešek) s designovými výplněmi min. 5x6,8m pro 1 stání včetně dopravy na místo a montáže (TO Bohumín)**  (světlá výška min. **4600**mm), (pultová střecha, spád zadní strana, barva ocelové konstrukce – světle šedá, barva atiky - Antracit, barva střechy - modrá G5010).  Okapový systém – plast, barva antracit  Dřevěná designová stěna ze smrku odstín lazurovací lak - ořech na levé straně na celou výšku a šířku přístřešku  Dřevěná designová stěna ze smrku odstín lazurovací lak - ořech na pravé straně na celou šířku přístřešku, ve výšce od 2,3 m po atiku | | | **1ks** | **,-Kč** | |
| 4. | Zaškolení zaměstnanců zadavatele pro bezpečnou obsluhu | | | školení minimálně pro jednu osobu | v ceně dodávky u každé položky | |
| 5. | Doprava předmětu koupě do/z místa dodání.  Instalace (montáž) předmětu koupě na základovou konstrukci.  Uvedení předmětu koupě do provozuschopného stavu danému účelem užívání | | | x | v ceně dodávky u každé položky | |
| **Cena celkem\*\*** | | | | | **0,00 Kč\*** | |
| **Pokyny k vyplnění:** | | |  | | |  |
| **1.** | | **podbarvená pole k doplnění účastníkem zadávacího řízení** | | | | |
| **2.** | | **\*hodnotící kritérium ve smyslu čl. 13 výzvy** | | | | |
| **3.** | | **\*\*Za součet cen celkem je odpodvědný účastník** | | | | |