Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov

Datum vydání: 15.1.2021

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

• Z 06c - vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení;

• E–07 - vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních;

• TZE - osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Koordinace s jinými stavbami

Pro dané období jsou v současné době plánovány následující opravné práce.

1. Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší:

Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885; 22,900 - 23,890 – SČ; Oprava přejezdů km 21,940 a 23,855.

Termín: 25.10.-9.11.

1. Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř:

Oprava mostu v km 27,052; oprava propustků v km 27,449 a 27,920; oprava žel.svršku km 27,750-28,763

Termín: 20.10.-9.11.

1. Organizace výstavby, výluky

Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.