|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | **17933/2021-SŽ-SSV-Ú3** |  |  |
| Listů/příloh | 0/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 1. listopadu 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 32:**

V ZTP stavby je text:

V rámci zpracování DUSP byly navrženy přeložky inženýrských sítí, jejichž provedení si zajistí příslušní správci, a proto nebudou součástí plnění zhotovitele. Jedná se o:

SO 11-30-02 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, přeložky rozvodů EG.D

SO 11-30-12 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T

SO 11-30-13 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, ochrana sdělovacích Vodafone

SO 11-30-14 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, ochrana sdělovacích kabelů CETIN

Tyto objekty jsou však v soupise prací stále obsaženy. Můžete upravit soupis prací do souladu s ZTP?

**Odpověď:**

Stavební objekty byly ze soupisu prací odstraněny.

**Dotaz č. 33:**

V textu PD B.6.2 je uvedeno, že zemina zpod výhybek a vizuálně znečištěných míst bude dbagrována separovaně a odpad předán k biodegradaci.

V soupise prací ale není nikde položka „lokálně znečištěná zemina kat.č. 150503“.

Můžete upravit výkaz výměr a text PD B.6.2 do souladu?

**Odpověď:**

Bylo uvedeno do souladu, text PD B.6.2 byl opraven. Ve stavbě se nepředpokládá výskyt znečištěných zemin. Zhotovitel stavby provede před uložením zeminy a kameniva na skládku kontrolní odběry a rozbory vzorků zemin a po té provede finální zatřídění dle platné legislativy a odpad uloží na příslušné skládce.

**Dotaz č. 34:**

Žádáme zadavatele o sdělení, zda uvažujeme správně, že NTV má být4 – řádková, jak je ve výkazu výměr? Má obsahovat digitální hodiny v záhlaví? (předpokládáme, že ano, je zde položka „příplatek za jednostranné hodiny“).

**Odpověď:**NTV má být minimálně 4 řádková. Tabule mají obsahovat v záhlaví oboustranné hodiny. Ve výkazu výměr se nacházejí pouze oboustranné hodiny, viz položka R75L3A3.

**Dotaz č. 35:**

V žst. Blansko má být v čekárně na zdi dle schématu odjezdová tabule víceřádková. V  technické zprávě je však uvedeno, že odjezdová tabule má být s omezeným počtem informací. Žádáme zadavatele o sdělení kolik řádek / záznamů má tato tabule obsahovat? Má obsahovat digitální hodiny v záhlaví? (předpokládáme, že ano, je zde položka „příplatek za jednostranné hodiny“).

**Odpověď:**V čekárně je umístěna „Odjezdová tabule s omezeným počtem informací IS jednostranná   
12-řádková, viz položka R75L313.

Byla přidána položka INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ.

**Dotaz č. 36:**

Žádáme zadavatele o sdělení, co znamená ve výkazu výměr položka č. 40 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R75L36X | R | NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - ANTIVANDAL KRYT | KUS | 5,000 |

Nástupištní tabule jsou již dodávány s ochranným sklem. Navíc má tato položka špatný počet. Nástupištních tabulí jsou v projektu 2 kusy.

**Odpověď:**

Tato položka sloužila pro NTV i NT. Na základě dotazu byla tato položka odstraněna.

**Dotaz č. 37:**

Ve VV je špatný počet konstrukcí. Dle schématu a technické zprávy správně má být:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R75L3AX | R | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI | KUS | 3,000 |
| R75L3AX | R | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO DVĚ INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1,000 |
| R75L3A5 | R | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1,000 |

Žádáme zadavatel o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

U závěsu se nerozlišuje počet tabulí, jako u sloupu, který musí být na počet tabulí dimenzován. Byl přidán 1 ks informačního prvku pro montáž tabule v čekárně.

**Dotaz č. 38:**

Žádáme zadavatele o sdělení, jaké rozhlasové ústředny budou v žst. Blansko a v zast. Blansko – město?

Položka č. 46:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R75L3C2 | R | spínač rozhlasové ústředny | KUS | 1,000 |

je pro spínaní analogové ústředny.

**Odpověď:**V rámci toho PS byla pouze upravena kabelizace. Rozhlasová ústředna byla ponechána stávající analogová TESON AUB 4800.

**Dotaz č. 39:**

Položky č. 31 a 33 jsou duplicitní.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75L3G1 |  | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ | KUS | 2,000 |
| 75L3J1 |  | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ | KUS | 2,000 |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**Duplicitní položka č. 33 byla smazána.

**Dotaz č. 40:**

Ve výkazu výměr je špatný počet oboustranných hodin. Dle schématu a technické zprávy správně je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R75L3A3 | R | INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ | KUS | 3,000 |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**Počet 4 ks hodin je správný. Umístění hodin je následující:

* 2 ks je u NTV v zast. Blansko město
* 1 ks u NTV ŽST Blansko
* 1 ks u NT ŽST Blansko

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne   
9. 11. 2021 na den 10. 11. 2021.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

Příloha č.1 – B.6.2. Odpadové hospodářství

Příloha č.2 – XDC\_podchod\_Blansko\_zm02\_20211101.zip

Příloha č.3 - XLS\_podchod\_Blansko\_zm02\_20211101.zip

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace