|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 1463/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 20. ledna 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**Dotaz č. 7:**

Všechny PS,SO jsou bez výkopů jen zakrytí kabelů panelem. – SO 01-86-02 je výkop v celé délce, zához a folie. Dle situačního výkresu veškeré kabelové trasy v jedné trasy. Dále v TZ píšou, že kabelová trasa v tomto SO bude umístěna do žlabů. V rozpočtu pouze folie. Navíc kdybych tuto trasu odkopal tak v rozpočtu už není nic na práci kolem kabelu.

Dále je ve všech PS a SO položka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702323 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 220,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2021\_OTSKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Položka obsahuje:    – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.     – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu    – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti    – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu   2. Položka neobsahuje:    X   3. Způsob měření:   Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. |  |  |  |  |  |  |  |

Za nás tedy jen montáž panelu a příslušenství. Nevidíme dodávku (půjčovné) a demontáž.

**Odpověď:**

V SO 01-86-01 bude provedena pouze ochrana deskami pro umožnění pojíždění dle zaměření – trasa je dostatečně daleko od místa prací a není ohrožena stavebními pracemi.

V SO 01-86-02 bude odkopán napájecí kabel SEE a poté chráněn pomocí betonových desek. Po skončení prací zcela zasypán, položena ochranná folie a zemina zhutněna. Věta „Celá kabelová trasa bude uložena do žlabů (chrániček).“ byla z TZ odstraněna – působí zmatečně (myšlena byla ochrana odkopaných kabelů pomocí desek).

Soupisy prací obou těchto SO zůstávají beze změn.

**Dotaz č. 8:**

SO 01-20-01 Železniční most v km 225,036

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 1. 2022 zadavatel v odpovědi na Dotaz   
č. 2 upravil výměru protikorozní ochrany NK a zábradlí, ale dle našeho názoru se tato úprava týká i pol. č. 28 „OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM“. Žádáme proto o opravu výměry i této položky.

**Odpověď:**Výměry byly opraveny, byl opraven soupis prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 28. 1. 2022   
na den **31. 1. 2022**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

XDC\_120139\_Sanace nasypu Brezova n\_S-Svitavy\_ZM03\_20220119

XLS\_120139\_Sanace nasypu Brezova n\_S-Svitavy\_ZM03\_20220119

SO\_01-86-02\_1.001\_TZ

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace