**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **12** | Prachatice - Chroboly | |
| *Číslo bodu:* | **821** | km: **36,185**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786625,221 |
| *X =* | 1163460,760 |
| *Nadm. výška* | 752,135 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **12** | Prachatice - Chroboly | |
| *Číslo bodu:* | **822** | km: **36,337**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786592,260 |
| *X =* | 1163605,904 |
| *Nadm. výška* | 755,788 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | dD3. Chroboly | |
| *Číslo bodu:* | **823** | km: **36,499**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786556,844 |
| *X =* | 1163767,117 |
| *Nadm. výška* | 759,151 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | dD3. Chroboly | |
| *Číslo bodu:* | **824** | km: **36,660**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786518,171 |
| *X =* | 1163926,235 |
| *Nadm. výška* | 759,370 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | dD3. Chroboly | |
| *Číslo bodu:* | **3290** | km: **36,720**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786492,787 |
| *X =* | 1163981,587 |
| *Nadm. výška* | 759,401 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 48°57'20.78483" |
| *Longitude* | E 14°3'19.85702" |
| *El. High* | 806.312 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v žul.mezníku | | |
| *Vyhotovil:* | SUDOP | | |
| *Platnost (od – do):* | 1. 1. 2008 - | | |
| *Transformační klíč:* | 5:Chroboly-Zbytiny | | |
| *Původ bodu:* | Zvýšení bezpečnosti v TÚ Číčenice - Volary | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **825** | km: **36,792**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786477,518 |
| *X =* | 1164055,685 |
| *Nadm. výška* | 760,514 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **826** | km: **36,911**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786498,650 |
| *X =* | 1164166,786 |
| *Nadm. výška* | 764,165 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **827** | km: **37,064**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786575,416 |
| *X =* | 1164304,035 |
| *Nadm. výška* | 768,447 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **828** | km: **37,176**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786588,010 |
| *X =* | 1164413,700 |
| *Nadm. výška* | 769,198 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **3610** | km: **37,303**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786552,229 |
| *X =* | 1164534,532 |
| *Nadm. výška* | 773,205 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 48°57'2.79337" |
| *Longitude* | E 14°3'20.79927" |
| *El. High* | 820.169 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb: ETRF 2000 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště České Budějovice | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* | TRK20461037048 (0461-Chroboly Zbytiny) | | |
| *Původ bodu:* | G90272L39016 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **1000** | km: **37,394**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786481,697 |
| *X =* | 1164597,436 |
| *Nadm. výška* | 774,712 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac. ČB | | |
| *Platnost (od – do):* | 19. 8. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **830** | km: **37,501**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786414,347 |
| *X =* | 1164682,032 |
| *Nadm. výška* | 777,159 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: localhost : 5432  Pracoviště:   **SŽG Praha, pracoviště České Budějovice**  -   27. 08. 2019    09:37:27    -   Jaromír, Sochor | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 7/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **831** | km: **37,620**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786383,776 |
| *X =* | 1164797,794 |
| *Nadm. výška* | 777,671 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0461** | Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Chroboly - Zbytiny | |
| *Číslo bodu:* | **832** | km: **37,763**  Katastrální území: Chroboly | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 786367,056 |
| *X =* | 1164941,063 |
| *Nadm. výška* | 777,452 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | kámen M1 | | |
| *Vyhotovil:* | PRAGEMA s.r.o., Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 7. 9. 2018 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272L29069 | | |