**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    06:48:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **649** | km: **126,679**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453632,448 |
| *X =* | 1120488,731 |
| *Nadm. výška* | 361,512 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 13. 6. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM116-127 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **569** | km: **126,847**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453483,547 |
| *X =* | 1120571,215 |
| *Nadm. výška* | 361,383 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu návěstidla S2: mezi kolejemi | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    06:48:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **570** | km: **127,091**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453260,765 |
| *X =* | 1120670,494 |
| *Nadm. výška* | 360,686 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **571** | km: **127,309**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453064,601 |
| *X =* | 1120764,346 |
| *Nadm. výška* | 359,261 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    06:48:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **572** | km: **127,640**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452760,084 |
| *X =* | 1120894,364 |
| *Nadm. výška* | 357,464 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | důlek |
| *Poznámka:* | důlek - ocelový profil v betonovém základu: profil tvaru "I" ve starém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **573** | km: **127,892**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452517,103 |
| *X =* | 1120947,686 |
| *Nadm. výška* | 356,790 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse mostu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    06:48:01    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **574** | km: **128,101**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452309,599 |
| *X =* | 1120911,123 |
| *Nadm. výška* | 357,001 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **575** | km: **128,300**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452113,272 |
| *X =* | 1120883,581 |
| *Nadm. výška* | 358,344 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |