**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **561** | km: **125,066**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 455111,527 |
| *X =* | 1119845,587 |
| *Nadm. výška* | 367,068 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka: přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **626** | km: **125,250**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454940,685 |
| *X =* | 1119915,126 |
| *Nadm. výška* | 367,253 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrch silnice: v místě přejezdu, ZNIČEN - nový asfalt (Pavel Vlček 4/2019) | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **563** | km: **125,491**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454722,432 |
| *X =* | 1120017,968 |
| *Nadm. výška* | 366,948 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **564** | km: **125,715**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454512,456 |
| *X =* | 1120103,471 |
| *Nadm. výška* | 369,621 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | křížek - kámen M2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **566** | km: **126,202**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454085,115 |
| *X =* | 1120302,721 |
| *Nadm. výška* | 365,673 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **567** | km: **126,476**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453820,962 |
| *X =* | 1120414,908 |
| *Nadm. výška* | 361,633 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **649** | km: **126,679**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453632,448 |
| *X =* | 1120488,731 |
| *Nadm. výška* | 361,512 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 13. 6. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM116-127 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **569** | km: **126,847**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453483,547 |
| *X =* | 1120571,215 |
| *Nadm. výška* | 361,383 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu návěstidla S2: mezi kolejemi | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **570** | km: **127,091**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453260,765 |
| *X =* | 1120670,494 |
| *Nadm. výška* | 360,686 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **571** | km: **127,309**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453064,601 |
| *X =* | 1120764,346 |
| *Nadm. výška* | 359,261 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **572** | km: **127,640**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452760,084 |
| *X =* | 1120894,364 |
| *Nadm. výška* | 357,464 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | důlek |
| *Poznámka:* | důlek - ocelový profil v betonovém základu: profil tvaru "I" ve starém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **573** | km: **127,892**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452517,103 |
| *X =* | 1120947,686 |
| *Nadm. výška* | 356,790 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse mostu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 7/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **574** | km: **128,101**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452309,599 |
| *X =* | 1120911,123 |
| *Nadm. výška* | 357,001 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **575** | km: **128,300**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452113,272 |
| *X =* | 1120883,581 |
| *Nadm. výška* | 358,344 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 8/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **576** | km: **128,562**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 451855,409 |
| *X =* | 1120833,680 |
| *Nadm. výška* | 357,986 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **577** | km: **128,766**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 451653,221 |
| *X =* | 1120802,982 |
| *Nadm. výška* | 361,868 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ stožáru VN | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 9/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **627** | km: **128,940**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 451508,443 |
| *X =* | 1120703,790 |
| *Nadm. výška* | 361,241 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **593** | km: **132,026**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448956,820 |
| *X =* | 1119113,510 |
| *Nadm. výška* | 318,380 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 10/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **594** | km: **132,201**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448794,884 |
| *X =* | 1119057,033 |
| *Nadm. výška* | 317,468 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **595** | km: **132,400**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448647,995 |
| *X =* | 1118923,459 |
| *Nadm. výška* | 316,693 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 11/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **596** | km: **132,696**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448446,558 |
| *X =* | 1118708,700 |
| *Nadm. výška* | 312,128 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **597** | km: **132,910**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448292,206 |
| *X =* | 1118558,209 |
| *Nadm. výška* | 309,104 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 12/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **634** | km: **133,100**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448168,605 |
| *X =* | 1118414,422 |
| *Nadm. výška* | 307,504 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v kamenném staničníku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **599** | km: **133,344**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448045,301 |
| *X =* | 1118204,338 |
| *Nadm. výška* | 305,140 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 13/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **635** | km: **133,549**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447954,420 |
| *X =* | 1118018,596 |
| *Nadm. výška* | 302,840 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v zajišťovací značce: zbytek staré ZZ | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **601** | km: **133,672**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447932,763 |
| *X =* | 1117894,679 |
| *Nadm. výška* | 301,624 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 14/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **602** | km: **133,907**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447936,537 |
| *X =* | 1117662,883 |
| *Nadm. výška* | 299,337 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse mostu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **603** | km: **134,156**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447880,041 |
| *X =* | 1117419,277 |
| *Nadm. výška* | 295,713 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 15/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **604** | km: **134,410**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447757,953 |
| *X =* | 1117196,071 |
| *Nadm. výška* | 294,603 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrchu silnice | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **636** | km: **134,615**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447668,874 |
| *X =* | 1117012,383 |
| *Nadm. výška* | 293,769 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 16/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **606** | km: **134,818**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447584,384 |
| *X =* | 1116827,393 |
| *Nadm. výška* | 292,351 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **637** | km: **135,065**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447471,014 |
| *X =* | 1116606,411 |
| *Nadm. výška* | 290,485 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v zajišťovací značce: zbytek staré ZZ | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 17/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **638** | km: **135,266**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447462,367 |
| *X =* | 1116408,682 |
| *Nadm. výška* | 288,918 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v zajišťovací značce: zbytek staré ZZ | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **988** | km: **135,501**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447570,166 |
| *X =* | 1116199,161 |
| *Nadm. výška* | 286,747 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | kříž |
| *Poznámka:* | křížek - ocelový profil v betonovém základu: profil tvaru "I" ve starém základu drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 18/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **989** | km: **135,649**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447592,121 |
| *X =* | 1116051,457 |
| *Nadm. výška* | 285,646 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu, přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **990** | km: **135,838**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447585,127 |
| *X =* | 1115863,185 |
| *Nadm. výška* | 285,567 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka: přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   02. 12. 2020    11:04:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 19/19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **991** | km: **135,997**  Katastrální území: Český Těšín | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447517,008 |
| *X =* | 1115722,727 |
| *Nadm. výška* | 285,571 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | důlek |
| *Poznámka:* | důlek - stará zajišťovací značka: přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |