**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    07:39:55    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **599** | km: **133,344**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 448045,301 |
| *X =* | 1118204,338 |
| *Nadm. výška* | 305,140 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **635** | km: **133,549**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447954,420 |
| *X =* | 1118018,596 |
| *Nadm. výška* | 302,840 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v zajišťovací značce: zbytek staré ZZ | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    07:39:55    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **601** | km: **133,672**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447932,763 |
| *X =* | 1117894,679 |
| *Nadm. výška* | 301,624 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **602** | km: **133,907**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447936,537 |
| *X =* | 1117662,883 |
| *Nadm. výška* | 299,337 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse mostu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   19. 03. 2021    07:39:55    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **603** | km: **134,156**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447880,041 |
| *X =* | 1117419,277 |
| *Nadm. výška* | 295,713 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **604** | km: **134,410**  Katastrální území: Ropice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 447757,953 |
| *X =* | 1117196,071 |
| *Nadm. výška* | 294,603 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrchu silnice | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |