
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9227/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 22. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7

**Dotaz č. 45:**

Ve výpisu výplní otvorů je okno O-3/3 uvedeno jako vikýř, 1 ks, v rozpočtu je tato položka 2x – jednou jako vikýř (3ks) a jednou jako okno (1ks). Prosím o upřesnění.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *160* | *M* | *55350421* | *vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm* | *kus* | *3,000* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *199* | *M* | *61140020R2* | *D+M O-3/3 okno plastové dvoukřídlé oteváravé 600 x 600 mm vč. vnitřního parapetu viz PD* | *kus* | *1,000* |

**Odpověď:**

V přiloženém aktualizovaném soupisu prací položka 199 odstraněna, položka 160 upravena na 1ks.

**Dotaz č. 46:**

Nesouhlasí počty vnitřních dveří a zárubní a tloušťka stěny ve výpisu výplní otvorů a rozpočtu

dveře 600 (bez požární odolnosti)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *201* | *M* | *61160050* | *dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 600x1970mm* | *kus* | *3,000* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *79* | *M* | *55331550* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 600/1970, 2100mm* | *kus* | *4,000* |

dle výpisu výplní otvorů 3 ks dveří 600/1970

dveře 800 (bez požární odolnosti)

dle výpisu výplní otvorů celkem: 6 ks 800/1970 a 4 ks 800/2100

v rozpočtu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *203* | *M* | *61160052* | *dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm* | *kus* | *10,000* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81* | *M* | *55331552* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *7,000* |

dveře 900 (protipožární)

dle výpisu výplní otvorů 3 ks, dle rozpočtu 4 ks

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 |  | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 4,000 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766660022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022) |  |  |
| *212* |  | *M* | *61165340* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm* | *kus* | *4,000* |
| *86* |  | *M* | *55331578* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *4,000* |

dveře 900 (bez požární odolnosti)

dle výpisu výplní otvorů celkem: 3 ks 900/1970 a 4 ks 900/2100

v rozpočtu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 8,000 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766660002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002) |  |  |
| *205* | *M* | *61160053* | *dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm* | *kus* | *8,000* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *82* | *M* | *55331553* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *6,000* |

**Odpověď:** položky v rozpočtu uvedeny do souladu s výpisem oken a dveří, ve výpisu změněna pozice T7P, výšky upravena na hodnot 1970 mm.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **upřesnění zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedeného upřesnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

* VVZ\_D5 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná [zadání]
* D.1.1.b.27 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace