ČESKÁ - budova zastávky, BJ - IC5000107897

výměna stávajícího kotle OPOP H418V za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, včetně napojení chladící smyčky, zabudování záložního zdroje oběhového čerpadla a s tím související úprava elektroinstalace. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Waldsberger Petr, tel.: 724 878 423